**Anexa nr. 1**

**La Protocolul Sesiunii a XXXIII-a a**

**Comisiei hidrotehnice româno-ungare**

**semnat la Debrecen, ȋn data de 4 august 2022**

**Anexa nr. 1c**

**la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor**

**şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria**

**SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR METEOROLOGICE**

**Transmiterea telegramelor SYNOP**

Transmiterea telegramelor SYNOP orare si triorare de către Partea ungară se referă la următoarele staţii meteorologice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Codul staţiei | Denumirea Staţiei | Altitudine (m) |
| 1 | 12772 | Miskolc (\*) | 162 |
| 2 | 12805 | Sopron / Fertőrákos | 118 |
| 3 | 12812 | Szombathely | 201 |
| 4 | 12822 | Győr (\*) | 117 |
| 5 | 12824 | Pápa Repülőtér | 145 |
| 6 | 12830 | Veszprém / Szentkirályszabadja | 281 |
| 7 | 12843 | Budapest (\*) | 139 |
| 8 | 12851 | Kékestető | 1012 |
| 9 | 12860 | Szolnok | 90 |
| 10 | 12882 | Debrecen | 108 |
| 11 | 12892 | Nyíregyháza / Napkor (\*) | 142 |
| 12 | 12910 | Szentgotthárd / Farkasfa | 312 |
| 13 | 12915 | Zalaegerszeg / Nagykutas | 240 |
| 14 | 12922 | Sármellék | 123 |
| 15 | 12925 | Nagykanizsa (\*) | 140 |
| 16 | 12930 | Kaposvár | 129 |
| 17 | 12935 | Siófok | 108 |
| 18 | 12942 | Pécs / Pogány (\*) | 197 |
| 19 | 12950 | Paks | 97 |
| 20 | 12960 | Baja | 112 |
| 21 | 12970 | Kecskemét | 115 |
| 22 | 12982 | Szeged (\*) | 82 |
| 23 | 12992 | Békéscsaba | 88 |

**Se transmite:** telegrama SYNOP

**Ora transmiterii:** Pentru statiile marcate cu (\*) datele se transmit orar, iar pentru celelalte statii triorar (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC)

**Modul de transmitere:** OVF va depune datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la ANM. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al OVF timp de 30 de zile.

**Forma de transmitere:**

zczc

TTAA## habp YYGGgg

aaxx YYGG1

12772 ….. ….. ……. ….. ….. …..=

… . …… ……… …… … … ….. Cod FM 12-VII SYNOP

12992 ….. …… ….. …. …. …… =

nnnn

unde,

1. YY=ziua, GG=ora, gg=00 (minutele)
2. TTAA## =smhu01 şi smhu20 pentru orele 00, 06, 12, 18 UTC;

TTAA## =sihu20 şi sihu21 pentru orele 03, 09, 15, 21 UTC;

TTAA## = pentru celelalte ore.

**Modul de completare a datelor lipsă:**

Datele lipsă ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către OVF pe serverul FTP propriu şi transmise pe serverul FTP de la ANM. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al OVF până în data de 7 a lunii următoare.