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Indicatorul   De calitate  UM  Proba nr.1   R.Mures amonte  la cca 100 m de  sursa GP1  Proba nr. 2   Apa uzata   (sursa de  poluare)   GP1  Proba nr. 3   R.Mures aval  la cca 100 m  de sursa GP1  Limite max admise   conf.  HG 188/2002  (NTPA001 ) /limite  autorizate  

Ora  reco ltarii   18:15  17:59  18:33   

pH  unit. pH  7,7    ( 2 0 ˚C)  7,3    (2 0 ˚C)  7,6  (20 ˚C)  6.5 - 8.5  

Materii în  suspensie  mg/l  18 ,40  21 ,4  19  35  

R eziduu  filtrabil   mg/l  300  720  360  2000  

CCO - Cr  mg/l O 2  18.3  36.7  19,1  125  

Oxigen  dizolvat  mg/l O 2  10.6  0  10.5   

CBO 5  mg/l O 2  2.93  3.84  3.06  25  

Amoniu  mg/l    0, 171 / 0, 133           1.62/1.26  0.212/0.165  3  

Substanțe  extractibile  mg/l  < LOQ  <LOQ  <LOQ  20  



RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 04.08.2026, ora 08.00 – 05.08.2026, ora 08.00
I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 05.08.2026, ora 07.00
RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Ialomiței, unde au fost în ușoară scădere.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) în bazinul mijlociu și inferior al Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, pe cursul superior al Prutului și pe unii afluenți ai acestuia, pe unii afluenți din bazinele Jiului, Oltului și din bazinul superior al Argeșului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare.

Izolat, sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 04 – 05.08.2026 a fost în scădere, având valoarea de 1400 m3/s, sub media multianuală a lunii Iulie (4700 m3/s) și august (3900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost, în general, în scădere ușoară și staționare pe sectorul Isaccea și Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (1400 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 04.08.2026, ora 09.00 – 05.08.2026, ora 06.00
Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 04.08.2026, la ora 10:00, Avertizarea Meteorologică nr. 128, conform căreia:

*Mesaj 1/4, *Informare Meteorologică: vizând: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică, pt. interval: 04.08.2026, ora 10:00-08.08.2026, ora 10:00, pt TOATĂ ȚARA: 42 de Prefecturi; inclusiv Mun. Buc.    
*Mesaj 2/4 - AVERTIZARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 04.08.2026, ora 10:00-05.08.2026, ora 10:00, vizând val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în 25 jud: AG, BC, BV, BR, BZ, CL, CT, CV, DB, GL, GR, GJ, HR, IL, NT, OT, PH, SV, TR, TL, VL, VS, VN, IF și Mun. Buc.
*Mesaj 2/4 - AVERTIZARE Meteorologică, cod PORTOCALIU - valabilă în intervalul 04.08.2026, ora 10:00-05.08.2026, ora 10:00, vizând val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală, în 15 jud: AB, BV, BT, BN, CS, CJ, DJ, HR, HD, IS, MM, MH, MS, SJ și SB.    
*Mesaj 2/4 - AVERTIZARE Meteorologică, cod ROȘU - valabilă în intervalul 04.08.2026, ora 10:00-05.08.2026, ora 10:00, vizând val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, în 4 jud: AR, BH, SM și TM.    

**Mesaj 3/4 - AVERTIZARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 05.08.2026, ora 10:00-06.08.2026, ora 10:00, vizând val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în 12 jud: AG, BR, BV, BZ, CL, CT, CV, DB, HR, IL, PH și TL.

**Mesaj 3/4 - AVERTIZARE Meteorologică, cod PORTOCALIU - valabilă în intervalul 05.08.2026, ora 10:00-06.08.2026, ora 10:00, vizând val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală, în 27 jud: AB, AG, BC, BN, BT, BV, CJ, DB, DJ, GL, GR, HR, HD, IS, IF, MH, MS, NT, OT, SB, SV, TR, VL, VS, VN și Mun. Buc.

**Mesaj 3/4 - AVERTIZARE Meteorologică, cod ROȘU - valabilă în intervalul 05.08.2026, ora 10:00-06.08.2026, ora 10:00, vizând val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, în 7 jud: AR, BH, CS, MM, SJ, SM și TM.    

Această Avertizare Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:
Către Prefecturile Judeţelor:

-Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul Bucureşti (42 De Prefecturi) -Informare Meteorologică - (Mesaj 1/4);

Către Prefecturile Judeţelor: Argeş, Bacău, Braşov, Brăila, Buzău, Călaraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul Bucureşti (25 De Prefecturi)  – Avertizare Meteorologică, Cod Galben – (Mesaj 2/4);

Către Prefecturile Judeţelor: Alba, Braşov, Botoşani, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Sălaj și Sibiu (15 Prefecturi) – Avertizare Meteorologică, Cod Portocaliu – (Mesaj 2/4);

Către Prefecturile Judeţelor: Arad, Bihor, Satu-Mare și Timiş – Avertizare Meteorologică, Cod Roșu (4 Prefecturi) – (Mesaj 2/4);

Către Prefecturile Judeţelor: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călaraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Harghita, Ialomiţa, Prahova și Tulcea, (12 Prefecturi) – Avertizare Meteorologică, Cod Galben – (Mesaj 3/4);

Către Prefecturile Judeţelor: Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov,  Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul Bucureşti (27 De Prefecturi)  – Avertizare Meteorologică, Cod Portocaliu – (Mesaj 3/4);

Către Prefecturile Judeţelor: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare și Timiş – Avertizare Meteorologică, Cod Roșu (7 Prefecturi) – (Mesaj 3/4);
ÎN ŢARĂ:
Valul de căldură intens a persistat în regiunile vestice și s-a extins și intensificat și în restul teritoriului, astfel că vremea a fost caniculară în vest, nord-vest, sud, est și local în centru, iar disconfortul termic s-a accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins și a depășit pragul critic de 80 de unități în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Maramureșului, Munteniei și a Dobrogei, local în Oltenia și Moldova și pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime s-au încadrat între 30 de grade la Întorsura Buzăului și 40 de grade la Săcuieni și Holod. Cerul a fost variabil după-amiaza în zonele montane, în centru, est și sud-est și mai mult senin în restul zonelor și al timpului. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe suprafețe restrânse în est. Noaptea a fost tropicală în vestul, sud-estul teritoriului și local în rest, astfel temperatura aerului la ora 06 era cuprinsă între 9 grade la Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 28 de grade la Șiria și Dumbrăvița de Codru. Izolat în depresiunile Carpaților Orientali s-a format ceață.
LA BUCUREŞTI

Vremea a devenit caniculară, disconfortul termic s-a accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins și a depășit pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost senin în prima parte a zilei și noaptea și variabil după-amiază, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 35 de grade la Afumați și Băneasa și 36 de grade la Filaret, iar la ora 6 se înregistrau 16 grade la stația meteo Băneasa și 20 de grade la Filaret și Afumați.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.08.2026, ora 09.00 – 06.08.2026, ora 09.00
ÎN ŢARĂ

Valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30...31 de grade pe litoral și 40...41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 9...12 grade în estul Transilvaniei și 25...26 de grade în dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate îndeosebi în zona Carpaților Orientali unde vor fi averse (5...10 l/mp și izolat peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h), posibil cu aspect de vijelie.
LA BUCUREŞTI
Valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea
PIAC Bulgaria (Centrul Principal de Alarmare a Poluărilor Accidentale pe Fluviul Dunărea), cu sediul la Sofia, din cadrul AEWS - ICPDR (Sistemul de Alarmare a Poluărilor Accidentale pe Fluviul Dunărea al Convenției Dunării, cu sediul Secretariatului la Viena) a revenit in data de, 04.08.2026, ora 10:23, cu informații suplimentare referitoare la pata de produse petroliere de pe Fluviul Dunărea, din dreptul malului bulgăresc, observată inițial în data de 02.08.2026, la ora 11:23,  la km 386 (la cca 10 km în amonte de Silistra), care se extindea din dreptul malului bulgăresc până la cca 50 m de malul românesc (jud. Călărași).

Nu au existat informații despre nave avariate în zona menționată.                                                                                                                                                                                                                                                                    Autoritățile bulgare au informat centrul PIAC similar din România, PIAC-08 RO, Unitatea de Transmisie, de la Dispeceratul MMAP, că pata de produse petroliere s-a divizat in fragmente mai mici și a dispărut din zona apelor teritoriale naționale bulgare.  
*Mesajul de Sfârșit de Alertă Al Poluării pe Dunăre, a fost confirmat de PIAC-08 România, cu un mesaj de Confirmare, conform Procedurilor comune ICPDR.
1.2.. Pe râurile interioare
ABA - Olt, Administrația Națională Apele Române, revine cu informații suplimentare, despre producerea, în data de 03.08.2026, ora 09:10, unei poluări accidentale a Fluviului Dunărea, km. 628, localitatea Corabia – zona Siloz COFCO, cauzată de deversarea de ape uzate insuficient epurate de culoare mov, apa având un miros pătrunzător.

Echipa SGA Olt, formată din laborator calitatea apei, s-au deplasat pentru prelevare de probe și identificarea poluatorului. S-au prelevat 2 probe de apă de către personalul SGA Olt: 1probă Km 628 (canal deversare conductă SC CAO SA, Sediul Secundar Corabia – zona Siloz Cofco), 1 probă gură de evacuare SC CAO SA Sediul Secundar Corabia - probe în lucru. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă. *Echipa S.G.A. Olt, împreună cu reprezentanții G.N.M..- C.J. OLT, I.J.S.U. OLT, au încheiat o notă de constatare în urma căreia au fost dispuse o serie de măsuri:

SC CAO SA, Sediul Secundar Corabia, va decolmata deznisipatorul și decantoarele stației de epurare. Vor lua toate măsurile pentru respectarea tuturor prevederilor Autorizație de gospodărire a apelor nr. 11/04.02.2026 și Autorizației de mediu nr. 48/27.07.2015 revizuită la 22.04.2024. 

A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua  astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.
A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.
ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală, din data de 17.04.2026, ora 14:23, cu ape uzate neepurate evacuate în r. Mureș, care s-a datorat faptului ca senzorul de nivel ce controlează deversorul mobil de evacuare a apei epurate spre r. Mureș, de la stația de epurare mecano – biologica aparținând Companiei Aquaserv S.A. Luduș, nu a funcționat corespunzător, evacuând si o parte din nămolul decantat. 
REZULTATELE ANALIZELOR:
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Reprezentanții S.G.A. Mureș, I.B.A si LCA ABA Mureș s-au  deplasat în teren pentru investigații în vederea identificării sursei de poluare; 

- S-a constatat faptul că S.C.AQUASERV S.A. LUDUS a luat măsuri imediate, pentru stoparea evacuării de ape uzate in r. Mures.

Cheltuielile aferente  poluării, vor fi suportate  de Compania Aquaserv S.A. Ludus.
Concluzii:

- Din rezultatele analizelor efectuate pe probele de apa se constată o ușoară creștere a concentratiei.
Indicatorilor analizați în probele 2 și 3 față de proba 1, dar fără depășirea limitelor maxime autorizate, exceptând oxigenul Dizolvat, care fiind egal cu zero poate determina mortalitate piscicolă.
ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală, din data de 21.04.2026, ora 13:35.

În zona loc. Sighisoara, intravilan, mal stang r. T-va Mare, cartier rezidential, str Branduselor, pe GV14 - gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania Aquaserv S.A. Sighișoara, se deversau ape uzate neepurate, cu aspect specific de apă fecaloid-menajeră.
Rezultatele analizelor pentru probele recoltate în data de 21.04.2026:
Secțiuni de prelevare: - Proba 1: 100 m amonte de sursa de poluare - GV14 gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania Aquaserv S.A. Sighișoara - apă de suprafață;

- Proba 2:  GV 14 gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania Aquaserv S.A. Sighișoara - apă uzată; 

- Proba 3: 100 m aval de sursa de poluare - GV14, gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania Aquaserv S.A. Sighișoara - apă de suprafață; 

REZULTATELE ANALIZELOR:
[image: image2.emf]Indicatorul de  calitate  U.M.    Proba  nr.1    Proba    nr. 2    Proba    nr. 3    Limite    stabilite   prin HG  188/2002   (NTPA 001)  

ora recoltării   15 30  15 20  15 20   

pH  unit.  pH  7,7  (20,2°C)  7,7  (20,2°C)  7,8  (20,2°C)  6,5 - 8,5    

Determinarea  conținutului de  oxigen  mg/l O 2  10,7  -  10,0   

Materii în  suspensie  mg/l  19,2  187  23,5  35  

Reziduu filtrabil  uscat la 105 °C  mg/l  332  436  240  2000  

CCO - Cr  mg/l O 2  < LOQ  402  22,8  125  

CBO 5  mg/l O 2  2,65  163  5,95  25  

Amoniu  NH 4 +   mg/l  /N - NH 4 +   mg/l  0,100/   0,075  20,3/   15,8  1,50/   1,15  3  

Extractibile  mg/l  < LOQ  40,3  < LOQ  20  

Determinarea  agenților  anionici  mg/l  < LOQ  2,57  0,144  0,5  

 


Nu au fost afectate folosințe de apă din aval.

Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă.
Evacuarea apelor uzate neepurate în r. T-va Mare a fost stopată în data de 23.04.2026, începând cu ora 09:00, conform Notificării nr. 214/23.04.2026 transmisă de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Sighișoara.     
ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală, din data de 29.04.2026, ora 11:35, cu ape uzate neepurate, de la SC ADORIAN TIEFBAU SRL, din loc. Daneș, jud. Mureș, extravilan, mal drept, la punctul de lucru al stației de sortare balast mobilă, aparținând societății ADORIAN TIEFBAU SRL -gură de deversare ape tehnologice.
Notă: conform autorizației gospodărire a apelor nr. 115/03.04.2025, evacuarea apelor uzate tehnologice decantate se realizează printr-o conductă de preaplin în r. T-va Mare.
Rezultatele analizelor pentru probele recoltate în data de 29.04.2026,

Secțiuni de prelevare: - Proba 1: gură de deversare ape tehnologice, aparținând de ADORIAN TIEFBAU SRL Sighișoara - apă uzată; 

- Proba 2: 50 m amonte de sursa de poluare – gură de deversare  ape tehnologice, aparținând de ADORIAN TIEFBAU SRL Sighișoara - apă de suprafață;

- Proba 3: 50 m aval de sursa de poluare - gură de deversare  ape tehnologice, aparținând de ADORIAN TIEFBAU SRL Sighișoara - apă de suprafață; 
REZULTATELE ANALIZELOR:

[image: image3.emf]Indicatorul de  calitate  U.M.    Proba  nr.1    Proba    nr. 2    Proba    nr. 3    Limite   stabilite   conf.  autorizației     

ora recoltării   14 05  14 20  14 40   

pH  unit.  pH  7,9  (24,4°C)  7,8  (24,4°C)  7,8  (24,4°C)  6,5 - 8,5    

Materii în  suspensie  mg/l  472  91,2  101  60  

Extractibile  mg/l  <LOQ  <LOQ  <LOQ  20  

 


În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, art. 87 alin.2, și OG.2/2001, societatea SC ADORIAN TIEFBAU SRL a fost sancționată contravențional cu avertisment, prin Procesul Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul gospodăririi apelor, Seria ANAR, Nr.0005047/15.05.2026. 
Nu au fost afectate folosințe de apă din aval.

Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă.
ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală, cu ape uzate neepurate, de la S.C. Oprea Avi-COM SRL, loc. Sânpaul, jud. Mureș, din data de 02.06.2026, ora 07:15, pe Pârâul Lascud, 200 m confluenta cu râul Mureș, din Intravilan loc. Ogra, jud. Mureș, pod DN15-E60. 
În data de 02.06.2026 de au fost prelevate 4 probe de apă: 
Secțiuni de prelevare: 

- Proba 1 - r. Mures amonte pod DN–E60,

- Proba 2- pr. Lascud, pod CFR-E60, aval confluenta canalului ANIF cu  pr. Lascud,
- Proba 3- r. Mures aval pod DN16-E60, 

- Proba 4 -aval statia de epurare ape uzate - EV1 si de conducta de evacuare ape pluviale epurate EV2, ale SC Oprea Avicom SRL (canal ANIF).

REZULTATELE ANALIZELOR din data de 02.06.2026:

[image: image4.emf]Indicatorul de  calitate  U.M.    Proba nr.1    Proba nr. 2        Proba nr. 3      Proba nr.  4      Limite max admise   conf.  HG 188/2002  (NTPA001)   / limite  autorizate  

O ra    recoltării     10:15    9:30    10:00    13:20   

pH  Unit.p H      7.4 ( 23.4 °C)      7.4 (23.4°C)      7.6 (23.4°C)      7.4 (23.4°C)      6.5 - 8.5  

Oxigen dizolvat  m g/l  O 2    7.63     7.14    

Materii în  suspensie  mg/l    30.8    188    90.4    65      35  

CCO - Cr  mg/l  O 2    17.4    478    56.6    114    125  

CBO 5  mg/l  O 2    2.5    236    9.96    29    25  

A zot  m g/lN        2.29      76.1      6.35      8.09    15    ( ca   medie anuala )    

Extractibile  mg/l    <LOQ    <LOQ    <LOQ    <LOQ    20  

Rezidiu filtrabil  mg/l    292    1272    296    180    2000  

Fosfor  m g/lP  0.07  2.94  0.14  0.564  2   ( ca medie anuala )  

 


Concluzii:

      Din rezultatele analizelor efectuate pe probele de apa se constată o creștere a concentratiei indicatorilor analizați in Proba 2 la: MTS, CCO-Cr, CBO5, Azot, Fosfor, in Proba 4 la: MTS, CBO5 si Proba 3 la: MTS, fata de rezultatele analizelor efectuate pe proba 1.

      Din statia de epurare a SC Oprea Avi-Com SRL, la data controlului nu se deversau ape uzate in canalul ANIF (EV1), se deversau doar ape pluviale epurate (EV2).

In data de 05.06.2026, s-a primit o noua sesizare, in urma careia s-au recoltate 5 probe de apa.

Sectiuni de prelevare : - Proba 1- R. Mures amonte la cca 50m de confluenta cu pr. Lascud.
                                   - Proba 2- Canal de evacuare a statiei de epurare Oprea Avi Com SRL.
                                   - Proba 3- R. Mures aval cca 50m de confluenta cu pr. Lascud.
                                   - Proba 4- Pr. Lascud, amonte de confluența cu canal ANIF, la cca10m.
                                   - Proba 5- Pr. Lascud, aval cca 30m de canal ANIF.

REZULTATUL ANALIZELOR din 05.06.2026 

[image: image5.emf]Indicatorul de   calitate  U.M.    Proba nr.1      Proba nr. 2       Proba nr. 3        Proba nr. 4    Proba nr.  5      Limite max admise   conf.  HG 188/2002  (NTPA001) /limite  autorizate  

Ora   recoltării     15:30    14:30    15:45    15:40    14:45   

pH  Unit.p H      7.7   (2 0.0 °C)      7.2   (2 0 . 0 °C)      7.6 (2 0 . 0 °C)      7.8   (2 0 . 0 °C)      7.6 (20 . 0 °C)      6.5 - 8.5  

Oxigen dizolvat  Mg/l  O 2    10.4     9.57    6.89  5.17   

Materii în   suspensie  mg/l    74.4    3540    83.6    13.6    68.8      35  

CCO - Cr  mg/l  O 2    19.0    4389    28.8    33    123    125  

CBO 5  mg/l  O 2    3.41    633    5.79    2.30    42.8    25  

Azot  Mg/lN       2.01      33.2      4.64      2.45      39.0    15    (ca   medie anuala )    

Extractibile  mg/l    <LOQ    5    <LOQ    <LOQ    <LOQ    20  

Rezidiu filtrabil  mg/l    236    630    346    1420    1698    2000  

Fosfor  Mg/lP  0.226  6.48  0. 56  0.213  7.96  2   (ca medie anuala)  

 


Concluzii :

       Din rezultatele analizelor efectuate pe probele de apa se constată o creștere a concentratiei indicatorilor analizați in Proba 2 la: MTS, CCO-Cr, CBO5, Azot, Fosfor si Proba 5, la: MTS, CBO5, Azot, Fosfor, fata de Probele 1 și 4.
      In data de 23.06.2026, s-a primit o noua sesizare, in urma careia s-a recoltat 1 proba de apa, din cursul de apa pr. Lascud, in aval de confluenta cu canalul ANIF.
Concluzie :

         Din rezultatele analizelor efectuate pe proba de apa se constată o creștere a concentratiei indicatorilor analizați la : MTS, CCO-Cr, CBO5, Rezidiu filtrabil fata de limitele autorizate.

EFECTE: nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă

       Reprezentanți din cadru S.G.A. Mureș, Inspecția A.B.A Mureș și L.C.A ABA Mureș, s-au deplasat în teren în vederea identificării sursei de poluare, urmare a celor 3 sesizări, din datele de 02.06.2026, 05.06.2026 si 23.06.2026.
REZULTATUL ANALIZELOR din 23.06.2026 

[image: image6.emf]Indicatorul de  calitate  U.M.  Proba    Pr. Lascud,  in aval de  confluenta  canalului  ANIF cu pr.  L a scud  Limite max admise   conf.  HG 188/2002  (NTPA001) / limite  autorizate    

Ora    recoltării     16:00   

pH  Unit. pH      7.8   (2 0 . 0 °C)      6.5 - 8.5  

Oxigen  dizolvat  Mg/l  O 2    3.28   

Materii în  suspensie  mg/l    368      35  

CCO - Cr  mg/l  O 2    394    125  

CBO 5  mg/l  O 2    106    25  

Azot  Mg/lN       3.8    15    ( ca   medie anuala )    

Extractibile  mg/l    <LOQ    20  

Rezidiu  filtrabil  mg/l    2144    2000  

Fosfor  Mg/lP    0.832  2   ( ca medie anuala )  

 


Cauze:

     Cresterile de concentratii a indicatorilor analizati, din probele de apa din canalul ANIF, provin de la statia de epurare a SC Oprea Avi-Com SRL.

      S-au întocmit procese verbal de constatare, de către reprezentanții IBA Mureș, înregistrate cu nr. 273/02.06.2026; 271/05.06.2026; 114/23.06.2026 si la SC Oprea Avi-Com SRL cu nr. 260301/02.06.2026; 260302/05.06.2026; 260317/23.06.2026 

      A fost sancționata conform PROCESULUI VERBAL de constatare si sancționare a contravențiilor in domeniul gospodăririi apelor, seria ANAR  nr. 0004951 din 15.06.2026.
1.3. Pe Marea Neagră 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite.   
III. CALITATEA MEDIULUI
1. În domeniul aerului
ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 03.08.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită nici o stație de monitoring a calității aerului, din teritoriu. 

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.
2. În domeniul solului și vegetației 
ANMAP - DJM Dambovita, Direcția județeană de mediu, informeaza despre un incendiu, din data de 03.08.2026, ora 18:57, in oraș Răcari, jud. Dâmbovița. 
Au ars deșeuri din mase plastice, cauciuc aprox. 2000 kg pe 200 mp vegetație uscată.
ISU DB a intervenit pentru stingerea completă a incendiului.  
3.În domeniul supravegherii radioactivității mediului 
Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.
4.În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5.Probleme la construcțiile hidrotehnice
ABA Dobrogea-Litoral revine cu informații suplimentare, că urmare ploilor însemnate cantitativ, cumulate până la această dată, începând din luna aprilie, pe sectorul amonte al cursului de apă Topolog, care descarcă în acumularea permanentă Hazarlâc            ( acumulare ce nu se afla in administrarea ABA Dobrogea Litoral și în care se descarcă trei cursuri de apa: Topolog, Bentu și Dovrigelu), au condus la creșterea nivelului apei în această acumulare, cota înregistrată în data de 04.08.2026 fiind de 8.79 m MN75, cu 9 cm peste Faza I a barajului Hazarlâc (Barajul Hazarlâc se află în administrarea S.G.A. Constanța).                                                                                                                                                                           *Barajul Hazarlâc lucrează în parametrii proiectați. Nu există pericol asupra stabilității barajului. 

*Se va monitoriza evoluția nivelului apei în acumularea Hazarlâc precum și  comportarea barajului, de către personalul de supraveghere din cadrul S.H. Dunăre- Cernavoda.
6.Alimentări cu apă

Pe râurile interioare:

A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  
Având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru (Valea lui
Stan, Arefu, Limpedea) este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare SC
AQUATERM AG 98 SA pentru alimentarea cu apă a populației din municipiul Curtea de Argeș
începând cu data de 25.06.2026 ora 17.00 la barajul Vidraru este deschisă 4 % vana plană
aferentă GF1, debitul deversat fiind de 2,3 mc/s.  
A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 04.08.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  
Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.
ABA SOMES TISA

Datorită perioadei de secetă prelungită, în UAT-urile:

- Ulmeni(cu satele aferente), cantitatea de apă brută la sursă, s–a diminuat considerabil, necesitând menținerea de restricții și anume,diminuarea sau sistarea activităților auxiliare sau de producție, corespunzătoare treptei I de restrictii.

- Coroieni(cu satele aferente), restrictionarea consumului de apă prin stabilirea unui program zilnic de furnizare.
A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 05.08.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

Pe Fluviul Dunărea:
ABA Prut-Bârlad informează despre intervenții priza de alimentare a Municipiului Galați din Dunăre, deoarece din cauza secetei pe fluviu,  primul rând de grătare este deasupra apei, nu mai este funcțional, așa că acum, capacitatea de extragere a apei din Dunăre pentru oraș s-a redus la jumătate. 
Scafandrii au curățat grătarul de admisie în priză de aluviuni, de vegetația acvatică și tot ce se mai poate aduna în zonă. 
Momentan, doar un singur grătar din cele două mai este funcțional, iar capacitatea de captare a prizei este înjumătățită.                                                                                                                                                       
Aceștia vor intra și în camera de admisie pentru curățarea aluviunilor și asta pentru că trebuie asigurată funcționarea în condiții optime a pompei de admisie, cea de care depinde practic alimentarea cu apă a Mun. Galați.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
În data de, 04.08.2026, la Galați cota Dunării era de 24 cm, urmând ca în cinci zile să scadă până la 13-14cm. Astfel apare un risc pentru alimentarea cu apă a Prizei Dunării și atunci vor fi luate în calcul și alte scenarii pentru asigurarea cu apă a orașului.    
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului râului Buzău din ultima perioada, începând cu data de 03.08.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 1 râu Buzău - vărsare – ph Banița.

A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

-se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 5.2: Brat Macin-P.H. Smirdan din 19.05.2026.

- se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 6.1: Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu) din 12.05.2026.

- se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 6: Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu) din 12.05.2026.

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).
- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/ avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  
· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
-
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  
· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;
· În acest sens, va fi aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa.
     DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE
Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 


