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Indicatorul  de calitate  U.M.    Proba nr.1    Proba nr. 2       Proba nr. 3      Proba nr. 4      Limite max  admise   conf.  HG  188/2002  (NTPA001)   /  limite autorizate  

Ora    recoltării     10:15    9:30    10:00    13:20   

pH  Unit. pH      7.4  (23.4°C)      7.4  (23.4°C)      7.6  (23.4°C)      7.4  (23.4°C)      6.5 - 8.5  

Oxigen  dizolvat  mg/l  O 2    7.63     7.14    

Materii în  suspensie  mg/l    30.8    188    90.4    65      35  

CCO - Cr  mg/l  O 2    17.4    478    56.6    114    125  

CBO 5  mg/l  O 2    2.5    236    9.96    29    25  

Azot  mg/l N       2.29      76.1      6.35      8.09    15    ( ca medie anuala  )    

Extractibile  mg/l    <LOQ    <LOQ    <LOQ    <LOQ    20  

Rezidiu  filtrabil  mg/l    292    1272    296    180    2000  

Fosfor  mg/l P  0.07  2.94  0.14  0.564  2   ( ca medie anuala  )  



RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 28.08.2026, ora 08.00 – 29.09.2026, ora 08.00

I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 29.08.2026, ora 07.00
RÂURI

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Mureș, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Buzău și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare.

Pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, debitele au fost în scădere.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și pe unii afluenți ai Argeșului superior și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Trotuș, Putna, Bârlad, Prut superior, bazinul mijlociu al Mureșului, pe unii afluenți din bazinele Oltului, Argeșului și pe râurile din Dobrogea.

   A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 94 din 27.08.2026 până la ora 10:00.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Ialomiței, Moldovei, Bistriței, Trotușului și Buzăului, unde vor fi în creștere prin propagare. 

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 28 – 29.08.2026 a fost în creștere, având valoarea de 1550 m3/s, sub media multianuală a lunii Iulie (4700 m3/s) și august (3900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și relativ staționare pe sectorul Zimnicea - Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (1600 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și Brăila - Isaccea și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Vadu Oii și la Tulcea. 

2. Situația meteorologică în intervalul 28.08.2026, ora 09.00 – 29.08.2026, ora 06.00

A.N.M. a emis o ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben:

*MESAJ 1/2: ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 28.08.2026, ora 08.00 – 28.08.2026, ora 20.00, vizând intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h, în Dobrogea, estul Munteniei, sud-estul Moldovei, și local în sudul Banatului, pt 9 jud. BR, BZ, CL, CS, CT, IL, GL, VN si TL.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  **MESAJ 2/2: ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 28.08.2026, ora 20.00 – 29.08.2026, ora 18.00, vizând intensificări ale vântului, 50...70 km/h în jud CS.               

Această Atenționare Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:

Către Prefecturile Judeţelor:

- Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea și Vrancea (9 prefecturi) - Atenționare meteorologică, COD GALBEN, (mesaj 1/2);

- Caraș-Severin (1 prefectură) -Atenționare meteorologică, COD GALBEN, (mesaj 2/2);
ÎN ŢARĂ:

Vremea a fost predominant frumoasă, iar în vestul țării și călduroasă, local caniculară cu disconfort termic ridicat în vestul Banatului unde indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul critic de 80 de unității; în restul zonelor valorile termice au fost apropiate și local (îndeosebi în regiunile sudice) sub cele specifice perioadei. Temperaturile maxime s-au încadrat între 21 de grade la Mahmudia și 35 de grade la Sânnicolau Mare, Jimbolia și Timișoara.

Cerul a fost variabil la senin, cu înnorări persistente în mare parte din zi în extremitatea de sud-vest a teritoriului și temporare după-amiaza în estul Dobrogei și local la munte. Cu totul izolat au fost ploi foarte slabe (sub 2 l/mp) în Delta Dunării și în Carpații Meridionali. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări locale în sudul Banatului și în dealurile înalte din sudul Crișanei, iar ziua și în estul Munteniei, în Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze la rafală

în general de 45...65 km/h. La ora 6 valorile termice erau cuprinse între 5 grade la Miercurea Ciuc și Toplița și 23 de grade la Dumbrăvița de codru, Lugoj și Banloc. În a doua parte a nopții, izolat în depresiunile din centrul țării s-a format ceață.

Observație: de ieri dimineață, de la ora 6, a fost în vigoare 1 mesaj de atenționare cod galben, pentru fenomene meteorologice imediate vizând ceața cu vizibilitate scăzută, de către SRPV Sibiu.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă. Cerul a fost variabil la senin și vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 27 de grade la Afumați și Băneasa și 28 de grade la Filaret, iar la ora 6 se înregistrau 12 grade la stația meteo Băneasa și 15 grade la Afumați și Filaret.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 29.08.2026, ora 09.00 – 30.08.2026, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice vor crește față de ziua precedentă, astfel că vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Câmpia de Vest, pe arii restrânse disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua în sud-est, dar vor fi și perioade cu înnorări, pe arii restrânse averse și descărcări electrice, mai ales spre seară în vest, nord-vest și zona Carpaților Occidentali, iar noaptea îndeosebi în sud-vestul, centrul, nordul și nordestul țării. Cantitățile de apă vor fi de 2...5 l/mp și izolat de peste 10...15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, local cu viteze de 50...70 km/h, dar de scurtă durată și pe spații mici și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade, izolat pe litoral, în Podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei și până în jurul a 34 de grade local în Banat și sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în deltă. Pe alocuri dimineața și noaptea se va forma ceață.
LA BUCUREŞTI

Vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi mai mult senin ziua și va avea înnorări temporare noaptea, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea

PIAC Bulgaria (Centrul Principal de Alarmare a Poluărilor Accidentale pe Fluviul Dunărea), cu sediul la Sofia, din cadrul AEWS - ICPDR (Sistemul de Alarmare a Poluărilor Accidentale pe Fluviul Dunărea al Convenției Dunării, cu sediul Secretariatului la Viena) a revenit cu informații referitoare la acțiunile planificate de partea ungară pentru a asigura cantitățile de apă necesare răcirii Centralei Nuclearelectrice (CNE) Paks, mulțumind PIAC Ungaria, deasemenea și-a exprimat dorința să primească un răspuns oficial corespunzător, prin interemediul ICPDR (Secretariatul de la Viena) incluzând, dacă este posibil, analizele hidrologice și hidraulice relevante (unde se desfășoară lucrările în albia Dunării, în apropierea Centralei Nuclearelectrice (CNE) Paks.   

Mesajul de notificare trimis de Piac Sofia, la toate Statele Dunărene si Secretariatul Convenției Dunării cu Sediul la Viena, a fost confirmat de PIAC-08 România, Unitatea de Transmisiuni, din cadrul Dispeceratului COSU al Direcției Generale a Apelor din cadrul MMAP, cu un mesaj de Confirmare, conform Procedurilor comune ICPDR.       

Comitetul Interministerial Bala–Cernavodă, potrivit unui comunicat transmis joi, 27 august 2026, debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaș, zilele trecute a fost de aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă. Este o valoare mult sub scenariul minim de 2.000 de metri cubi pe secundă prevăzut până acum în documentațiile tehnice ale Nuclearelectrica.

Prin comparație, debitul mediu al Dunării în luna august este de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă, iar media anuală la intrarea în țară ajunge la 5.500 de metri cubi pe secundă.    

Comitetul Interministerial Bala–Cernavodă, din care fac parte reprezentanți ai Guvernului, ministerelor Energiei, Transporturilor și MMAP, ANAR, Nuclearelectrica și ai mai multor instituții de specialitate, a analizat în teren soluțiile care ar putea proteja alimentarea cu apă a centralei:

Prima intervenție care poate fi pusă în aplicare este dragarea unor canale cu o lățime de aproximativ 30 de metri și o adâncime de cel puțin doi metri.

În prezent, la bifurcația Bala, aproximativ 85% din apă se îndreaptă spre brațul Bala și numai 15% spre Dunărea Veche. Prin dragări, autoritățile încearcă să creeze condițiile pentru ca un volum mai mare de apă să ajungă pe Dunărea Veche și, implicit, spre Cernavodă.

CNSU avertizează însă că dragarea nu garantează rezultatul dorit. Nivelul extrem de scăzut al fluviului creează riscul ca navele să rămână blocate în bancurile de nisip. Utilajele cu pescaj redus pot lucra în astfel de condiții, dar au un randament mai mic.

Nivelul apei îngreunează inclusiv aducerea utilajelor disponibile din Constanța sau din alte zone ale Dunării.

Lucrările ar urma să se concentreze la bifurcația dintre Dunăre și canalul centralei, precum și în mai multe puncte situate între kilometrii 305 și 342,5, inclusiv în zona Bala.  

În apropierea podului de la Cernavodă au fost deja amplasate și ancorate barje pe o lungime totală de 200 de metri. Acestea sunt dispuse perpendicular pe malul stâng al fluviului, pentru a devia curentul către șenalul navigabil, priza de apă a centralei și intrarea în Canalul Dunăre–Marea Neagră.

Barje amplasate lângă podul de la Cernavodă: Este vorba despre un test prin care autoritățile verifică efectul pe care l-ar avea o construcție hidrotehnică permanentă. Configurația barjelor poate fi modificată sau retrasă, intervenția fiind reversibilă. La debitele actuale, barjele nu pot ridica imediat nivelul apei. Rolul lor este să dirijeze curentul și să împiedice depunerea rapidă a aluviunilor în zonele dragate.                                                      

Dig din piatră, lung de aproximativ 150 de metri: În aval de podul de la Cernavodă ar urma să fie construit un dig scurt din piatră, denumit epiu. Acesta va porni de la malul stâng către mijlocul Dunării, va avea aproximativ 150 de metri și va fi vizibil deasupra apei.

Construcția trebuie să împingă apa către partea mai adâncă a fluviului, unde se află șenalul navigabil, gura Canalului Dunăre–Marea Neagră și priza de apă a centralei.

Epiul ar urma să protejeze și zonele dragate împotriva acumulării de nisip, contribuind în timp la formarea unei albii mai adânci și mai stabile.     

Baraj gonflabil și pompe, pentru scenariile critice: O altă soluție analizată este instalarea unui dig mobil gonflabil sau tubular pe canalul de aducțiune către bazinul centralei. Acesta ar conserva apa necesară CNE Cernavodă și ar putea fi montat în cel mult o zi.

Împreună cu pompe amplasate pe barje sau pontoane plutitoare, sistemul ar trebui să asigure nivelul și debitul necesare răcirii reactoarelor și depozitelor de combustibil uzat.

Într-o situație critică, apa din Canalul Dunăre–Marea Neagră ar putea fi folosită împreună cu sistemele de pompare pentru completarea debitului. 

Ce se întâmplă dacă nivelul Dunării continuă să scadă:

Nuclearelectrica dispune, de pompe, generatoare de mare putere și instalații de răcire care ar putea fi utilizate dacă alimentarea normală cu apă nu mai este suficientă.

Scenariul extrem luat în calcul presupune coborârea nivelului Dunării în zona Cernavodă la 1,05 metri. În acest caz, răcirea ar urma să se realizeze în circuit închis, cu aport de apă demineralizată produsă de instalațiile centralei.

Apa necesară ar proveni din puțuri subterane și, dacă situația o va impune, din rezerve suplimentare aduse în cisterne auto, vagoane-cisternă sau autospeciale de stingere a incendiilor.

Hidraulica Dunării este dificil de anticipat la debite atât de mici. Din acest motiv, unele dintre lucrările propuse ar putea să nu producă efectele estimate.

Fiecare măsură va fi aplicată etapizat, monitorizată și, dacă rezultatele nu sunt cele așteptate, modificată, oprită sau înlocuită.

Notă: Comitetul Interministerial Bala–Cernavodă va funcționa timp de 30 de zile și trebuie să prezinte, în jurul datei de 13 septembrie 2026, un raport final care să cuprindă soluțiile tehnice, calendarul lucrărilor și sursele de finanțare. 

Deasemenea, CNSU a prelungit: Starea de Alertă la nivel Național, cu încă 30 de zile, începând cu data de 30.08.2026.

1.2.. Pe râurile interioare

A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua  astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.

ABA Mureș, revine cu informații suplimentare referitoare la urmările poluării accidentale din data data de 02.06.2026, ora 07.15., evacuare de ape uzate neepurate în pârâul Lascud, de la SC Oprea Avi-Com Sânpaul, apele uzate fecaloid menajere, de la abator și apele uzate tehnologice vidajate provenite de la Oprea Avi-Com Pogăceaua, Jabenița, Șincai, Dumbrăveni, sunt trecute printr-o stație de epurare cu funcționare secvențială SBR, înainte de evacuare în canalul ANIF și ulterior în pr. Lăscud.  

În data de 02.06.2026 au fost prelevate 4 probe de apă: 

Rezultatul analizelor: 

- Proba 1 - r. Mureș amonte pod DN–E60,

- Proba 2- pr. Lascud, pod CFR-E60, aval confluenta canalului ANIF cu  pr. Lascud,

- Proba 3- r. Mureș aval pod DN16-E60, 

- Proba 4 -aval stația de epurare ape uzate - EV1 și de conducta de  evacuare ape pluviale epurate EV2, ale SC Oprea Avicom (canal ANIF).

Concluzii:
Din rezultatele analizelor efectuate pe probele de apa se constată o creștere a concentratiei  indicatorilor analizați in Proba 2 la: MTS, CCO-Cr, CBO5, Azot, Fosfor, in Proba 4 la: MTS, CBO5 si
 Proba 3 la: MTS, fata de rezultatele analizelor efectuate pe proba 1.
Din statia de epurare a SC Oprea Avi-Com SRL, la data controlului nu se deversau ape uzate in canalul ANIF (EV1), se deversau doar ape pluviale epurate (EV2).

In data de 05.06.2026, au fost prelevate 5 probe de apa.

Rezultatul analizelor:

- Proba 1- R. Mures amonte la cca 50m de confluenta cu pr. Lascud,
 - Proba 2- Canal de evacuare a statiei de epurare Oprea Avi Com SRL,

 - Proba 3- R. Mures aval cca 50m de confluenta cu pr. Lascud,

 - Proba 4- Pr. Lascud, amonte de confluența cu canal ANIF, la cca10m,

 - Proba 5- Pr. Lascud, aval cca 30m de canal ANIF.

Tabel 1: Rezultatul analizelor din data de 02.06.2026
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Tabel 2: Rezultatul analizelor din data de 05.06.2026
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Indicatorul  de   calitate  U.M.    Proba  nr.1    Proba nr.  2      Proba nr.  3        Proba nr.  4    Proba nr.  5      Limite max  admise   conf.  HG 188/2002  (NTPA001) /li mite  autorizate  

Ora   recoltării     15:30    14:30    15:45    15:40    14:45   

pH  Unit.   pH      7.7  (20.0°C)      7.2  (20.0°C)      7.6  (20.0°C)      7.8  (20.0°C)      7.6  (20.0°C)      6.5 - 8.5  

Oxigen  dizolvat  mg/l  O 2    10.4     9.57    6.89  5.17   

Materii în   suspensie  mg/l    74.4    3540    83.6    13.6    68.8      35  

CCO - Cr  mg/l  O 2    19.0    4389    28.8    33    123    125  

CBO 5  mg/l  O 2    3.41    633    5.79    2.30    42.8    25  

Azot  mg/l N       2.01      33.2      4.64      2.45      39.0    15    (ca medie  anuala)    

Extractibile  mg/l    <LOQ    5    <LOQ    <LOQ    <LOQ    20  

Rezidiu  filtrabil  mg/l    236    630    346    1420    1698    2000  

Fosfor  mg/l P  0.226  6.48  0.56  0.213  7.96  2   (ca medie  anuala)  


Concluzii :

Din rezultatele analizelor efectuate pe probele de apa se constată o creștere a concentratiei indicatorilor analizați in Proba 2 la: MTS, CCO-Cr, CBO5, Azot, Fosfor si 

Proba 5, la: MTS, CBO5, Azot, Fosfor, fata de Probele 1 și 4.

In data de 23.06.2026, a fost prelevata 1 proba de apa, din cursul de apa pr. Lascud, 

in aval de confluenta cu canalul ANIF.

Tabel 2: Rezultatul analizelor din data de 23.06.2026
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Indicatorul  de calitate  U.M.  Proba    Pr. Lascud,  in aval de  confluenta  canalului  ANIF cu pr.  Lascud  Limite max  admise   conf.  HG  188/2002  (NTPA001)/ limite  autorizate    

Ora    recoltării     16:00   

pH  Unit. pH      7.8  (20.0°C)      6.5 - 8.5  

Oxigen  dizolvat  mg/l  O 2    3.28   

Materii în  suspensie  mg/l    368      35  

CCO - Cr  mg/l  O 2    394    125  

CBO 5  mg/l  O 2    106    25  

Azot  mg/   lN       3.8    15    (ca medie anuala)    

Extractibile  mg/l    <LOQ    20  

Rezidiu  filtrabil  mg/l    2144    2000  

Fosfor  mg/l P    0.832  2   ( ca medie anuala  )  


Concluzie :
Din rezultatele analizelor efectuate pe proba de apa se constată o creștere a 

concentratiei indicatorilor analizați la : MTS, CCO-Cr, CBO5, Rezidiu filtrabil fata de limitele autorizate.

      S-au întocmit procese verbal de constatare, de către reprezentanții IBA Mureș, înregistrate cu nr. 273/02.06.2026; 271/05.06.2026; 114/23.06.2026 si la SC Oprea Avi-Com SRL cu nr. 260301/02.06.2026; 260302/05.06.2026; 260317/23.06.2026 

      A fost sanctionata conform PROCESULUI VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul gospodaririi apelor, seria ANAR  nr. 0004951 din 15.06.2026.
1.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 27.08.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) NU a fost depășită la stațiile de monitoring a calității aerului, din teritoriu.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

2. În domeniul solului și vegetației 

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

Nuclearelectrica informează în data de, 24.08.2026, că, în funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional a celor două reactoare de la CNE Cernavodă, iar acestea vor fi comunicate transparent şi responsabil. 

În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat”.    

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Alimentări cu apă

Pe râurile interioare:



A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  

A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 28.08.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  

Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.

ABA SOMES TISA

Datorită perioadei de secetă prelungită, în UAT-urile:

- Ulmeni(cu satele aferente), cantitatea de apă brută la sursă, s–a diminuat considerabil, necesitând menținerea de restricții și anume,diminuarea sau sistarea activităților auxiliare sau de producție, corespunzătoare treptei I de restrictii.

- Coroieni(cu satele aferente), restrictionarea consumului de apă prin stabilirea unui program zilnic de furnizare.

A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 29.08.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

Pe Fluviul Dunărea:
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului râului Buzău din ultima perioada, începând cu data de 03.08.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 1 râu Buzău - vărsare – ph Banița.

A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).

- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  

· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
-
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  

· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;

· În acest sens, este aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa, iar Unitatea 2 din 13.08.2026. Conform prevederilor din Anexa 16 - Planul de restricții, transmis de CNE Cernavoda către ABADL in luna martie 2026, ambele unitati sunt oprite la un nivel in Dunare in sectiunea Cernavoda ≤1.85 mMB respectiv-277 cm reper mira Cernavodă.
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