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Nr .   crt    Denumire sectiune   prelevare    data/ora prelevarii/  indicatori analizati  R âul Aiudul de  Sus amonte pod  cca. 100 m de  conducta pluvială      ora 1 2 . 15  Deversare din  conducta pluvială  î n R â ul Aiudul de  Sus   o ra 1 2 . 3 0  R âul Aiudul de Sus  aval pod cca. 100 m  de conducta pluvială        ora 1 2 . 4 5  

1  pH(temp.de m ă surare o C)  8, 3   (t mas =2 3 , 6 º C)  7, 8   (t mas =2 3 , 7 º C)  8 , 2     (t mas =23, 2 º C)  

2  Amoniu    0,0 52   mg N /L  118   mg  NH4/L  2 , 11   mg N/L    

3    CCO - Cr   mg/L  1 7 , 0    878  37,9    

4  O 2   mg/L  8,4  -  8,0  

5  Satura ț ie   O2 *   %  97, 1    -  90,4    

6  Conductivitate electrică   μ S/cm  809  1577  827    

7  Materii în suspensie   mg/L  13    238  22    

 



RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 01.09.2026, ora 08.00 – 02.09.2026, ora 08.00
I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 02.09.2026, ora 07.00
RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare și bazinele superioare și mijlocii ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș.

Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și pe unii afluenți ai Argeșului superior și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Trotuș, Putna, Bârlad, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe unii afluenți ai acestuia, bazinul mijlociu al Mureșului, pe unii afluenți din bazinele Oltului, Argeșului și pe râurile din Dobrogea.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș și doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Vișeului și Izei.

Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din nordul  și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 01 – 02.09.2026 a fost staționar, având valoarea de 1550 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s) și august (3900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost relativ staționare pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele și Galați – Tulcea și în creștere pe sectorul Zimnicea – Brăila.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (1500 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași - Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 01.09.2026, ora 09.00 – 02.09.2026, ora 06.00
ÎN ŢARĂ:
Valorile termice au scăzut față de ziua precedentă în vestul, centrul, nordul și nord-estul teritoriului, iar în sud și sud-est nu au avut variații semnificative și au caracterizat o vreme călduroasă în special în Câmpia Română, pe arii restrânse caniculară în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins pragul critic de 80 de unități în sudul și vestul Olteniei. Pe parcursul zilei cerul a fost variabil, cu înnorări în nordul, nord-estul, centrul țării și în zonele montane și au fost averse, trecător însoțite de descărcări electrice în Transilvania, local în Moldova și Maramureș și izolat în Banat, Crișana și nordul Olteniei. Noaptea, cerul a prezentat înnorări temporare în Transilvania, Moldova și Muntenia, unde pe arii restrânse au fost averse și descărcări electrice, iar în celelalte regiuni a fost mai mult senin. Din măsurătorile rețelei meteo și hidro și conform datelor radar, în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă au fost local de 5...10 l/mp și izolat de peste 25 l/mp în sudul Transilvaniei. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între 23 de grade la Suceava, Rădăuți și Darabani și 35 de grade la Băilești, Drobeta-Turnu Severin, Bechet, Turnu Măgurele și Calafat, iar la ora 6 temperatura aerului avea valori cuprinse între 10 grade la Câmpeni și 22 de grade la Slatina și Roșiorii de Vede. Spre sfârșitul intervalului, izolat s-a format ceață în nord-vest, centru și în depresiuni.

Observație: de ieri dimineață, de la ora 6, au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate vizând instabilitatea atmosferică:

- 1 atenționare cod galben emisă de către SRPV Sibiu;

- 2 atenționare cod galben emisă de către CNPM Bucrești pentru SRPV Sibiu.
LA BUCUREŞTI

Vremea a fost călduroasă. Cerul a fost mai mult senin ziua și în primele ore ale nopții, apoi variabil temporar cu înnorări spre sfârșitul intervalului, când în unele cartiere au fost averse slabe. Vântul a suflat slab până la moderat.

Temperatura maximă a fost de 33 de grade la toate stațiile meteorologice, iar la ora 6 se înregistrau 21 de grade.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 02.09.2026, ora 09.00 – 03.09.2026, ora 09.00
ÎN ŢARĂ

Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sudvestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice, pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice (cu o probabilitate mai mare în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei). Izolat cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h). Minimele termice se vor încadra între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
LA BUCUREŞTI
Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea
Autoritatea națională de reglementare și control în domeniul nuclear-CNCAN, a revenit cu o declarație de presă, în data de, 01.09.2026, precizând că actualul nivel al bazinului de aspirație al pompelor de răcire al reactoarelor de la Cernavodă este suficient pentru menținerea în siguranță a celor două unități în stare oprită.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Utilizarea unor mijloace alternative, pentru asigurarea apei de răcire, ar fi necesare dacă nivelul în bazinul de aspirație ar scădea încă 60 de centimetri față de nivelul actual.                                                                                                                                                                                                Centrala Nucleară de la Cernavodă, este pregătită pentru implementarea măsurilor administrative necesare, conform procedurilor, pentru a menține această centrală în stare sigură indiferent de evoluția nivelului pe Dunăre.  
Astfel, ca și în luna august, din anul 2003, când a fost oprit Reactorul nr. 1 din cauza debitelor minime înregistrate pe Fluviul Dunărea, de 1600mc/s, asigurarea unui nivel minim în Dunăre reprezintă şi o problemă de securitate nucleară, unitatea necesitând apă de răcire pe termen lung şi în stare de oprire garantată.                                                                                                                                                                                                            Astfel, amenajarea cursului Dunării, prin implementarea măsurilor stabilite de către CNSU, este în continuare necesară pentru asigurarea continuă a unui nivel care să permită nu doar răcirea reactoarelor în stare oprită ci și funcționarea continuă la putere nominală. Estimările sunt confirmate de cele mai recente diagnoze și prognoze ale Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), publicate în data de, 01.09.2026, după amiază. După ce a fost staționar în interval 30 – 31 august 2026, la valoarea de 1.600 m3/s,  Marți dimineața, la ora 7.00, debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în scădere la valoarea de 1.550 mc/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s, mai mică decât cea de 3.900 mc/s din august). Mai mult, debitul la intrarea în ţară va fi în scădere ușoară de joi, când este așteptat să ajungă la 1.500 mc/s, până la valoarea de 1.450 mc/s, de duminică, 6 septembrie, până inclusiv marțea viitoare.

Astfel, nivelul a ajuns, după fix o lună, la fel ca pe 1 august, data intrării în stare de alertă energetică. Teoretic, durează aproximativ cinci zile ca apele fluviului să ajungă de la intrarea în țară la Cernavodă, potrivit specialiștilor. Prognoza INHGA indică, marți, un nivel al Dunării la Cernavodă la minus 250 de centimetri, iar după variații zilnice minore, de 3, 4 centimetri în plus, ar urma să ajungă pe 8 septembrie la un nivel prognozat mai bun, de minus 241 de centimetri. 
1.2. Pe râurile interioare
A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua  astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.
A.B.A. Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea din data de 25.08.2026, la ora 11:00, a râului Aiudul de Sus, afluent de dreapta al râului Mureș, manifestată prin apariția unei colorații gri-lăptoase a apei, în mun. Aiud, în zona străzii Iuliu Maniu, județul Alba. Personalul de specialitate din cadrul S.G.A. Alba s-a deplasat la fața locului pentru investigații:

- un reprezentant al Serviciului G.R.R.A., și un reprezentant al Serviciului Laborator Calitatea Apelor Alba Iulia.

 S-a verificat tronsonul de râu specificat în sesizare și s-a observat  că dintr-o conductă pluvială se deversa apă tulbure, cu miros specific de ape fecaloid-menajere. S-au recoltat trei probe de apă care au fost analizate de către Serviciul Laborator Calitatea Apelor Alba Iulia.
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În urma analizelor efectuate în data de 25.08.2026, pe râul Aiudul de Sus și la deversarea din conducta pluvială în râul Aiudul de Sus, s-au constatat următoarele:

-Valori crescute ale concentrației indicatorilor: amoniu, CCO-Cr, conductivitate electrică și materii în suspensie pentru proba de apă prelevată de la evacuarea din conducta pluvială, valori care depășesc limitele prevăzute în NTPA 001. 
Poluarea a avut caracter local, fiind rezultatul evacuării de ape uzate de natură necunoscută, în conducta de apă pluvială, cu deversare în râul Aiudul de Sus.
S-a verificat zona râului Aiudul de Sus, la o dată ulterioară producerii poluării accidentale, respectiv în 28.08.2026 și s-a constatat că nu mai curge apă pe conducta pluvială.
A.B.A. Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea pârâului Pocloș, afluent de stânga al râului Mureș, în zona străzii Progresului, nr. 13, municipiul Târgu Mureș, jud. Mureș, fenomen manifestat printr-o culoare gri a apei, cu ape uzate  neepurate, cu aspect specific de apă fecaloid-menajeră, din data de 31.07.2026, la ora 18:00, de la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș, str. Kos Karol, nr. 1, jud. Mureș.

Personalul S.G.A. Mureș s-a deplasat la fața locului pentru investigații. 

- Nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă;

- Evenimentul de calitate a avut caracter local.

În data de 31.08.2026 au fost prelevate 3 probe de apă: 

Secțiuni de prelevare:  - Proba 1: la cca.20 m amonte de sursa de poluare – GP20 gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg -Mureș- apă de suprafață;
 - Proba 2:  GP 20 gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg -Mureș - apă uzată; 
 - Proba 3: 100 m aval de sursa de poluare – GP20, gură de vărsare ape pluviale, aparținând de S.C. Compania  Aquaserv S.A. Tg -Mureș- apă de suprafață.

Reprezentanți din cadrul S.G.A. Mureș și Laborator Calitate Ape din cadrul A.B.A. Mureș, s-au deplasat în teren în vederea identificării sursei de poluare, urmare a unei sesizări. În urma investigațiilor efectuate în teren – intravilanul Municipiului Tg Mureș zona străzii Progresului, prin gura de vărsare ape pluviale GP20, aparținând Companiei Aquaserv S.A. Tg Mureș,  s-a constatat faptul că se deversau în pr. Pocloș ape uzate cu aspect specific de ape uzate fecaloid-menajere;

Au fost contactați de urgență reprezentanții Companiei Aquaserv S.A., care s-au prezentat în cel mai scurt timp cu echipa de intervenție în vederea depistării cauzei și luarea măsurilor pentru stoparea evacuării neconforme de apă uzată menajeră;
Evacuarea apei uzate la gura de vărsare GP20 a fost cauzată de  blocajul  rețelei de canalizare menajeră ( înfundare cu materiale textile). Rețeaua de canalizare (menajer si pluvial) este construită în sistem separativ iar intrarea sub presiune a acesteia, a cauzat transferul apei uzate în rețeaua de canalizare pluvială, și evacuarea apelor fecaloid-menajere prin în gura de vărsare GP20,  în pr. Poclos;
Evacuarea apelor uzate neepurate în pr. Poclos a fost stopată în data de 31.07.2026, începând cu ora 19:45;  

S-a întocmit Proces Verbal de Constatare, de către reprezentantul IBA – ABA Mureș, înregistrat la Compania Aquaserv S.A.- Tg Mureș cu nr.301095/03.08.2026.
REZULTATELE ANALIZELOR:
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ora recoltării   18 50  18 45  19 05   

pH  unit. pH  7,8  (24,2°C)  6,0  (24,2°C)  7,4  (24,2°C)  6,5 - 8,5    

Materii în  suspensie  mg/l  < LOQ  145  65,0  35  

Reziduu filtrabil  uscat la 105 °C  mg/l  636  592  596  2000  

CCO - Cr  mg/l O 2  30,6  573  234  125  

CBO 5  mg/l O 2  6,41  351  131  25  

Amoniu  NH 4 +   mg/l  /N - NH 4 +   mg/l  5,25/   4,08  49,9/      38,8  23,9/       18,6  3  

Extractibile  mg/l  < LOQ  27,5  13,5  20  

Agenți de  suprafață anionici  mg/l  0,466  4,96  3,77  0,5  

 


Concluzii:      

În apa uzată evacuată accidental prin gura de evacuare ape pluviale GP20 aflată în administrarea Companiei Aquaserv S.A. – Tg Mureș (proba nr. 2), se constată valori neconforme specifice apelor menajere la următorii indicatori: materii în suspensie, substanțe organice (CCO-Cr,CBO5), nutrienți (amoniu), extractibile, agenți anionici, comparativ cu limitele stabilite prin HG 188/2002 (NTPA001);

Rezultatele probei de apă de suprafață (proba nr. 3), prelevată în aval de sursa de poluare (GV20), indică o creștere a concentrației: substanțelor organice (CCO-Cr, CBO5), materiilor în suspensie, nutrienților (amoniu), agenților anionici, comparativ cu concentrațiile indicatorilor obținute din proba prelevată amonte de sursa de poluare (proba nr. 1);
1.3. Pe Marea Neagră 
Nu au fost evenimente deosebite. 
III. CALITATEA MEDIULUI
1. În domeniul aerului
ANMAP-DJM - Direcția Județeană de Mediu IAȘI revine cu informații suplimentare referitoare la incendiul din data de 22.08.2026, ora 22:15, de pe suprafața depozitului de deșeuri Țuțora, amplasat în comuna Țuțora, județul Iași, Zona subcompartimentului 1.  La locul incendiului au existat echipaje de permanență atât din partea ISU Iași, cât și din partea SC Salubris SA.

  DJM Iași a monitorizat în permanență situația calității aerului cu ajutorul autolaboratorului amplasat în sat Țuțora, comuna Țuțora zona Stadion comunal, precum și a stațiilor automate de monitorizare a calității aerului din RNMCA gestionate de ANMAP-DJM Iași amplasate cel mai aproape de depozitul de deșeuri Țuțora (IS-5, IS-6 și IS-4).

 Incendiul a fost declarat stins în data de 27.08.2026, ora 15:00.

  Pericole sau daune posibile: afectarea calității aerului.

Monitorizarea situației calității aerului cu ajutorul autolaboratorului IS-M1 a arătat că în perioada monitorizată în care s-a desfășurat incendiul (24.08.2026 – 27.08.2026)  nu au fost înregistrate  depășiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la poluanții monitorizați (SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5, H2s, NH3).

   Conform Procesului verbal de intervenție nr. 711 din 27.08.2026 ISU Iași, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 15000 m², arzând aproximativ 250 m³ de deșeuri menajere.

  DJM Iași continuă monitorizarea situației calității aerului post incendiu, cu ajutorul autolaboratorului instalat în sat Țuțora, comuna Țuțora zona Stadion comunal, pentru o perioadă de 10 de zile, până în data de 02.09.2026 și a stațiilor automate de monitorizare a calității aerului din RNMCA, gestionate de ANMAP-DJM Iași.

Pentru stingerea incendiului au acționat  detașamente de la I.S.U.J. Iaşi - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Iaşi, cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, ASAS, ATA, EPA, cu 14 cadre. Intervenția a fost sprijinită de operatorul de salubritate, care a mobilizat 2 cisterne și personal de suport. 

  Echipajele ISU au ajuns pe amplasament în data de 22.08.2026 în jurul orei 23:00. Peste noapte s-a înregistrat o reaprindere. Focul a fost izolat, rămânând în continuare echipajele să acționeze pentru controlul focarelor și prevenirea extinderii sau reaprinderii.

  În perioada 22.08.2026-27.08.2026, focarele erau izolate și mult mai mici, conform informărilor SC Salubris SA, continuându-se pentru stingerea incendiului cu autospeciale ISU și cisterne din dotarea Salubris, precum și  acoperirea cu pământ pe platoul superior. 

ANMAP - DJM- Ialomița revine cu informații suplimentare, referitoare la izbucnirea unui incendiu la o stație de sortare deșeuri municipale, în comuna Bărbulești, jud. Ialomița, produs în data de 30.08.2026,  la ora 23:26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Au ars deșeuri municipale stocate temporar pe amplasamentul Stației Bărbulești, titular de activitate fiind SC ECOO 2009 SA. 
A fost afectată o suprafață de 50 mp. Cantitatea afectată de deșeuri a fost de circa 50 de tone.
S-a intervenit pentru stingerea incendiului de către o autospecială ISU, iar din partea operatorului s-a acționat cu un buldoexcavator (stingere și izolare focare).                                                                                                                                                                                                                                                       Incendiul a fost stins în data de 31.08.2026, ora 03:30.   
ANMAP - Direcția de Mediu a Municipiului București, revine cu informații suplimentare referitoare la un episod de poluare accidentală a aerului atmosferic, din data de 17.08.2026, între orele 23:00- 01:00, 18.08.2026, resimțit printr-un disconfort olfactiv pronunțat, de către numeroase persoane, care au reclamat evenimentul la GNM. 
Substanţa poluantă a fost identificată ca fiind posibil hidrogen sulfurat: H2S, fără a se cunoaște sursa poluării.
ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 30.08.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stația de monitoring a calității aerului, cu următorul indicativ:
-din Mun. Constanța, jud. Constanța, cu indicativul CT-5,

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.
2. În domeniul solului și vegetației 
RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana R.A. revine cu informații suplimentare referitoare la un episod de poluare accidentală a aerului atmosferic, datorită unui incendiu de vegetație, din data de 14.08.2026, produs în partea nordică a comunei Comana, județul Giurgiu, la est de calea ferată.

Angajații RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana R.A. au supravegheat incendiul împreună cu personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca” al Județului Giurgiu, până la stingere. Personalul ISU a intervenit cu mijloacele specifice din dotare, reușind limitarea și lichidarea acestuia.

Aria cuprinsă de foc a fost de circa 40ha. În timpul evenimentului au fost afectate doar suprafețe de vegetație uscată, incendiul nefiind extins și către pădure, incendiul fiind observat la ora 14:00 și a fost stins până la ora 16:00.

În urma verificărilor întreprinse de personalul de teren al Parcului Natural Comana, nu au fost observate cadavre de animale și nu s-au constatat daune produse speciilor și habitatelor protejate.  Sursa probabilă de aprindere a fost o flacără deschisă, cu autori necunoscuți.  

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.
Nuclearelectrica informează în data de, 24.08.2026, că, în funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional a celor două reactoare de la CNE Cernavodă, iar acestea vor fi comunicate transparent şi responsabil. 

În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat”.    

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Alimentări cu apă

Pe râurile interioare:

A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  
A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 01.09.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  

Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.
A.B.A. Argeș-Vedea, informează că, având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare AQUATERM AG 98 SA și APĂ CANAL 2000 SA, pentru alimentarea cu apă a populației din municipiile Curtea de Argeș și Pitești, începând cu data de 12.08.2026 ora 14.00, la barajul Vidraru este deschisă 8 % vana plană aferentă GF1, debitul deversat fiind de 6,0 mc/s. 
ABA SOMES TISA

La nivelul județului Maramureș, sunt și în această perioadă (07.08. – 13.08.2026) localități afectate de secetă cu dificultăți în asigurarea necesarului de apă către populație (Ulmeni cu satele aferente, Șomcuta Mare, Buciumi, Vălenii Șomcutei, Coroieni, Oncești, Vadu Izei) alimentarea acestor localități fiind exclusiv din sursă de apă subterană, conform Rapoartelor Operative ale CLSU Coroieni, Oncești, Vadul Izei (170 de fântâni secate din 180, 520 de persoane afectate), Brebeni (15 de fântâni secate din 30, 100 de persoane afectate din totalul de 134), Șugău (50 de fântâni secate din 170, 1100 de persoane afectate din totalul de 1100); în UAT Tăuții -Măgherăuș, localitățile Nistru și Băița cu alimentare din apă de suprafață se restricționează programul de funcționare și consumul de apă ca urmare a înștiințărilor primite de la Primăria Tăuții-Măgherăuș și SC Vital. La stația hidrometrică Baia Sprie - jud. Maramureș, debitele înregistrate sunt sub debitul minim necesar, dar nu se impune aplicarea Planului de Restricții deoarece nu există folosințe consumatoare în funcțiune.

La nivelul judetului Sălaj, se aplică Planul de Restricții a apei în perioadele deficitare pentru Compania de Apă Someș SA – Sucursala Zalău, respectiv pentru SC Ferma De Alune SRL, ca urmare a scăderii volumului de apă în acumularea Vârșolț.

La nivelul jud. Satu Mare, datorită faptului că la Stația Hidrometrică Negrești Oaș (râul Tur) și la Stația Hidrometrică Domănești (râul Crasna) s–au înregistrat debite mai mici decât debitul minim necesar s-au trimis notificări către Apaserv Satu – Mare, comunele Moftin și Cămin și către amenajările piscicole din Moftin și Negrești–Oaș în vederea reducerii temporare a consumului de apă și creșterea gradului de atenție la modul de a reduce eventuala risipă de apă.
A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 02.09.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

Pe Fluviul Dunărea:
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului râului Buzău din ultima perioada, începând cu data de 03.08.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 1 râu Buzău - vărsare – ph Banița.

A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).
- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  
· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
-
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  
· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;
· În acest sens, este aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa, iar Unitatea 2 din 13.08.2026. Conform prevederilor din Anexa 16 - Planul de restricții, transmis de CNE Cernavoda către ABADL in luna martie 2026, ambele unitati sunt oprite la un nivel in Dunare in sectiunea Cernavoda ≤1.85 mMB respectiv-277 cm reper mira Cernavodă.
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