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ORDIN
pentru modificarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajarea teritoriului şi urbanism, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul mediului și al ministrului afacerilor interne nr. 3710/1212/99/2017 
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. ………./MDLPA/2026, Referatul de aprobare al Direcției Generale Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, 
În temeiul art.13 alin.(6) din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, al art.57 alin.(1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art.12 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art.7 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrul mediului, apelor și pădurilor şi viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne emit prezentul
ORDIN :
Art. I. – Metodologia pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul mediului şi al ministrului afacerilor interne nr.3710/1212/99/2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) construirea de noi obiective de investiţii sau extinderea celor existente în vecinătatea amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr.59/2016, cu completările ulterioare, în cazul în care pot genera ori creşte riscul sau pot agrava consecinţele unui accident major.”
2. Anexa nr.3 se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
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Anexa nr. 3

la metodologie

Matricele de compatibilitate teritorială
Tabelul 1 - Matrice de compatibilitate teritorială fără alternativă construită

	Frecvență* (cazuri/an)
	Zone de impact

	
	Raza zonei IV – vătămări reversibile (m)
	Raza zonei III – vătămări ireversibile (m)
	Raza zonei II – prag de mortalitate (m)
	Raza zonei I –mortalitate ridicată (m)

	10^-4 < X <= 10^-3
	A
	A
	A
	A

	10^-5 < X <= 10^-4
	AB
	A
	A
	A

	10^-6 < X <= 10^-5
	ABC
	AB
	A
	A

	X = 10^-6
	ABCD
	ABC
	AB
	AB


*Notă: X reprezintă frecvența scenariului de accident analizat

Tabelul 2 - Matrice de compatibilitate teritorială cu alternativă construită

	Frecvență* (cazuri/an)
	Zone de impact

	
	Raza zonei IV – vătămări reversibile (m)
	Raza zonei III – vătămări ireversibile (m)
	Raza zonei II – prag de mortalitate (m)
	Raza zonei I –mortalitate ridicată (m)

	10^-4 < X <= 10^-3
	AB
	A
	A
	A

	10^-5 < X <= 10^-4
	ABC
	AB
	A
	A

	10^-6 < X <= 10^-5
	ABCD
	ABC
	AB
	A

	X = 10^-6
	ABCD  
	ABCD
	ABC
	AB


*Notă: X reprezintă frecvența scenariului de accident analizat
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