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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 16.08.2026, ora 08.00 – 17.08.2026, ora 08.00
I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 17.08.2026, ora 07.00
RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. 

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) în bazinul mijlociu și inferior al Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, Moldova, Suceava, pe cursurile superioare ale Siretului, Prutului și pe unii dintre afluenții acestuia, afluenții Jiului și pe unii afluenți din bazinele Oltului și Argeșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte din nord-vestul țării, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 16 – 17.08.2026 a fost în ușoară scădere, având valoarea de 1350 m3/s, sub media multianuală a lunii Iulie (4700 m3/s) și august (3900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost, în scădere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (1350 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat, Zimnicea – Tulcea și la Corabia și staționare la Bechet și Tr. Măgurele. 
2. Situația meteorologică în intervalul 16.08.2026, ora 09.00 – 17.08.2026, ora 06.00
Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 16.08.2026, la ora 10:00, Atenționarea Meteorologică nr. 138, conform căreia:

*Mesaj 1/3 - Atenționare Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 16.08.2026, ora 10:00-16.08.2026, ora 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate, între 33 și 35 de grade, local caniculă, disconfort termic ridicat, în 6 jud: AR, BH, MM, SJ, SM și TM.

*Mesaj 2/3 - Atenționare Meteorologică, cod galben - valabilă în intervalul 17.08.2026, ora 10:00-17.08.2026, ora 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate, între 33 și 37 de grade, caniculă și disconfort termic ridicat, în 17 jud: AB, AR, BH, BN, BT, CS, CJ, DJ, HD, IS, MM, MH, MS, SJ, SM, SM și TM.

*Mesaj 3/3 - Informare Meteorologică - valabilă în intervalul 17.08.2026, ora 21:00-18.08.2026, ora 21:00, vizând intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 50...60 km/h, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp, vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h), răcire accentuată, temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8...10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade în toate regiunile, pt. 42 de Pref, inclusiv Mun. București.

Această Atenționare Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:
Către Prefecturile Judeţelor:
- Arad, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu-Mare și Timiș (6 prefecturi)-COD GALBEN (mesaj 1/3);

- Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu și Timiș (17 prefecturi)-COD GALBEN (mesaj 2/3);

- Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul Bucureşti (42 de prefecturi) -informare meteorologică - (mesaj 3/3);
ÎN ŢARĂ:
Vremea a fost frumoasă, și devenit căldurosă în cea mai mare parte a țării, iar în Banat și în Crișana, pe suprafețe mici a fost caniculară după-amiaza. Cerul a fost mai mult senin, exceptând zona montană, unde după-amiaza și seara au fost înnorări temporare. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări izolate în vestul țării (viteze în jurul a 40 km/h). Temperaturile maxime s-au încadrat între 25 de grade la Mangalia și 35 de grade la Holod, Lugoj și Săcuieni, iar la ora 06 se înregistrau valori de temperatură cuprinse între 8 grade la Joseni, Miercurea Ciuc și Toplița și 24 de grade la Șiria.
LA BUCUREŞTI

Vremea a fost frumoasă, iar din orele amiezii călduroasă. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 30 de grade la Afumați și Băneasa și de 31 de grade la Filaret, iar la ora 06 se înregistrau 12 grade în Băneasa, 15 grade la Afumați și 16 grade la Filaret.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 17.08.2026, ora 09.00 – 18.08.2026, ora 09.00
ÎN ŢARĂ

Vremea va fi călduroasă, caniculară din orele amiezii în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, exceptând din a doua parte a nopții Banatul, Crișana, Maramureșul și local jumătatea vestică a Transilvaniei unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin accentuarea înnorărilor, averse, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 45...55 km/h) și pe alocuri vijelii, descărcări electrice și posibile căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi în general de 7...10 l/mp, și izolat vor depăși 15...20 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 26...27 de grade pe litoral și în Delta Dunării și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în Delta Dunării.
LA BUCUREŞTI
Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi senin și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade.
II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea
PIAC Bulgaria (Centrul Principal de Alarmare a Poluărilor Accidentale pe Fluviul Dunărea), cu sediul la Sofia, din cadrul AEWS - ICPDR (Sistemul de Alarmare a Poluărilor Accidentale pe Fluviul Dunărea al Convenției Dunării, cu sediul Secretariatului la Viena) a informat in data de, 15.08.2026, ora 20:43, referitor la acțiunile planificate de partea ungară pentru a asigura cantitățile de apă necesare răcirii Centralei Nuclearelectrice (CNE) Paks, ia in considerare posibilitatea amânării activităților planificate până la îmbunătățirea condițiilor hidrologice sau până la finalizarea evaluării suplimentare necesare privind impactul acestor activități, ținând cont ca o eventuală limitare a activității sau oprire a CNE Kozloduy, ca urmare a nivelurilor critic scăzute ale apei, ar putea duce la un deficit semnificativ de energie electrică și ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării în regiune, după oprirea CNE Cernavodă din România.
Partea ungară prin PIAC Budapesta, în replică, și-a exprimat îndoiala cu privire la un presupus impact al lucrărilor hidrotehnice planificate pentru creșterea debitului Dunării în dreptul Centralei Nucleare de la Paks, ținând cont de distanța foarte mare intre cele 2 centrale nucleare și ia în considerare modelarea hidraulică pentru evaluarea acesteia, pentru a clarifica definitiv această problema.                                                                Mesajul de notificare trimis de Piac Sofia, la toate Statele Dunarene si Secretariatul Conventiei Dunarii cu Sediul la Viena, a fost confirmat de PIAC-08 România, Unitatea de Transmisiuni, din cadrul Dispeceratului COSU al Directiei Generale a Apelor din cadrul MMAP, cu un mesaj de Confirmare, conform Procedurilor comune ICPDR.    
1.2.. Pe râurile interioare
A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua  astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.
A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.
1.3. Pe Marea Neagră 
Nu au fost evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI
1. În domeniul aerului
GNM-CJ Covasna și IGSU - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Covasna anunţă că în data de, 16.08.2026, în jurul orei 15:00, pompierii militari din cadrul inspectoratului au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de sortare a deşeurilor nepericuloase din satul Leţ, comuna Boroșneul Mare, jud. Covasna.  

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul halei, afectînd circa 500 de tone de deșeuri nepericuloase, pe o suprafaţă de aproximativ 1.200 de metri pătraţi, precum şi la deşeuri depozitate în exterior, pe o suprafaţă de aproximativ 450 de metri pătraţi.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, însă, traficul rutier nu a fost afectat. 

La faţa locului au fost mobilizate, din cadrul ISU Covasna, cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară pentru intervenţie şi salvare de la înălţime şi un echipaj SMURD.
Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu două autospeciale de stingere din cadrul ISU Braşov.     

ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 13.08.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) nu a fost depășită la stațiile de monitoring a calității aerului, din teritoriu.
Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.
2. În domeniul solului și vegetației 
Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.
3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.
4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Probleme la construcțiile hidrotehnice
ABA Dobrogea-Litoral revine cu informații suplimentare, că urmare ploilor însemnate cantitativ, cumulate până la această dată, începând din luna aprilie, pe sectorul amonte al cursului de apă Topolog, care descarcă în acumularea permanentă Hazarlâc            ( acumulare ce nu se afla in administrarea ABA Dobrogea Litoral și în care se descarcă trei cursuri de apa: Topolog, Bentu și Dovrigelu), au condus la creșterea nivelului apei în această acumulare, cota înregistrată în data de 16.08.2026 fiind de 8.74 m MN75, cu 4 cm peste Faza I a barajului Hazarlâc (Barajul Hazarlâc se află în administrarea S.G.A. Constanța).                                                                                                                                                                           *Barajul Hazarlâc lucrează în parametrii proiectați. Nu există pericol asupra stabilității barajului. 

Se va monitoriza evoluția nivelului apei în acumularea Hazarlâc precum și  comportarea barajului, de către personalul de supraveghere din cadrul S.H. Dunăre- Cernavoda.
6. Alimentări cu apă
Pe râurile interioare:
A.B.A. Arges-Vedea, informează că: în completarea informarilor din ultimele zile referitoare la deteriorarea calității apei brute din lacul de acumulare Budeasa sesizată de către operatorul regional de alimentare cu apa APA CANAL 2000 SA Pitesti (alimentarea cu apa a municipiului Pitesti si zonelor riverane), in data de 15.08.2026 ora 10.00 la sediul Instituției Prefectului Județul Argeș a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții: Instituției Prefectului Județul Argeș, ABA Argeș Vedea, Apă Canal 2000 SA Pitești, Hidrocentrale Curtea de Argeș și IJSU Argeș.

*Au fost discutate aspecte privind calitatea apei brute din lacurile de acumulare Vâlcele, Budeasa, Bascov și au fost aprobate urmnătoarele măsuri :

•
Oprirea CHE Vâlcele din data de 15.08.2026 – ora 12.00, având în vedere calitatea bună a apei brute din mijlocul lacului de acumulare Budeasa ;

•
Oprirea CHE Budeasa în data de 15.08.2026 – ora 11.00 și efectuatea de spălări hidraulice cu vana segment 4 a golirii de fund baraj Budeasa și spălări hdiraulice cu vanele de spălare / admisie în camera de încărcare a prizei de alimentare cu apă a stației de tratare Budeasa timp de 30 de minute. Manevrele au fost efectuate în prezența reprezentanților Instituției Prefectului Județul Argeș, ABA Argeș Vedea, Apă Canal 2000 SA Pitești, Hidrocentrale Curtea de Argeș ;

•
Menținerea debitului evacuat controlat din acumularea Vidraru la 6.0 mc/s, în vederea suplimentării aportului de debit în acumularea Vâlcele ;

•
Menținerea debitului râului Vâlsan pe albia veche a cursului de râu și închiderea captării spre acumularea Vidraru, în vederea suplimentării aportului de debit în acumularea Budesa ;

*Manevrele efectuate în data de 15.08.2026 au avut un efect benefic asupra calității aperi brute din lacul de acumulare Budeasa, în dimineața zilei de 17.08.2026 concentrația de mangan scăzând la o valoare de 110 microgramne / litru, iar concentrația de oxigen a crescut la o valoarea de 5,17 – 5,22 mg / l.

*În continuarea măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătățirea semnificativă a calității apei brute din lacul de acumulare Budeasa, în cadrul aceleiași ședințe de lucru au fost dispuse următoarele măsuri :

•
Pornirea în data de 17.08.2026 – ora 07.00 timp de 1 ora si 30 minute a CHE Budeasa;

o
Responsabil Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș;

•
Efectuarea în data de 17.08.2026 – ora 07.30 – 09.00 de spălări hidraulice cu stavila clapet cu segment nr. 4 în frontul barajului Bascov – în dreptul captării stației de pompe Bascov (alimentarea de rezervă cu apă a stației de tratare Budeasa);

o
Responsabil ABA Argeș Vedea;

•
Realizarea în data de 17.08.2026 – ora 10.00 a unor scufundări pentru identificarea gradului de colmatare a prizei energetice, a grătarelor de admisie în priza de alimentare cu apă Budeasa (acestea fiind situate în imediata apropiere) și barbotare apei în frontul admisiei prizei de apă pentru populație;

o
Responsabil Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș;

•
Realizarea începând cu data de 17.08.2026 – ora 10.00 a manevrelor tehnice de comutare a alimentării cu apă a municipiului Pitești pe priza de rezervă din acumularea Bascov, în funcție de ultimele rezulatele de calitate a apei din acumulările Budeasa și Bascov;

o
Responsabil ABA Argeș Vedea și APĂ CANAL 2000 SA Pitești.
 Se reiterează faptul că întregul plan de măsuri pripuse, adoptate și adaptate permanent cu situația din teren au ca obiectiv prioritar refacerea calității apei brute în secțiunea de captare a stației de tratare Budeasa și revenirea la un flux tehnologic optim necesar furnizării apei în condiții de siguranță pentru populația din municipiul Pitești și zonele riverane
A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  
A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 16.08.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  
Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.
ABA SOMES TISA

Datorită perioadei de secetă prelungită, în UAT-urile:

- Ulmeni(cu satele aferente), cantitatea de apă brută la sursă, s–a diminuat considerabil, necesitând menținerea de restricții și anume,diminuarea sau sistarea activităților auxiliare sau de producție, corespunzătoare treptei I de restrictii.

- Coroieni(cu satele aferente), restrictionarea consumului de apă prin stabilirea unui program zilnic de furnizare.

A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 17.08.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

Pe Fluviul Dunărea:
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului râului Buzău din ultima perioada, începând cu data de 03.08.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 1 râu Buzău - vărsare – ph Banița.

A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

-se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 5.2: Brat Macin-P.H. Smirdan din 19.05.2026.

- se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 6.1: Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu) din 12.05.2026.

- se mentine faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 6: Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu) din 12.05.2026.

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).
- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  
· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
-
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  
· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;
· În acest sens, este aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa, iar Unitatea 2 din 13.08.2026. Conform prevederilor din Anexa 16 - Planul de restricții, transmis de CNE Cernavoda către ABADL in luna martie 2026, ambele unitati sunt oprite la un nivel in Dunare in sectiunea Cernavoda ≤1.85 mMB respectiv-277 cm reper mira Cernavodă.
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