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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 17.09.2026, ora 08.00 – 18.09.2026, ora 08.00

I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 18.09.2026, ora 07.00
RÂURI

Debitele au fost, în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș și Timiș, unde au fost în scădere. 

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul inferior al Someșului, pe cursul superior și mijlociu al Siretului, pe cursul superior al Prutului și pe unii afluenți ai acestuia, pe unii afluenți din bazinele Jiului, Oltului, Argeșului, Trotușului și pe râurile din Dobrogea.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, din nordul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, în general slabe cantitativ.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 17 – 18.09.2026 a fost în creștere, având valoarea de 1450 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s) și august (3900 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Zimnicea, staționare pe sectorul Giurgiu – Călărași și în scădere ușoară pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în ușoară creștere (1500 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în ușoară creștere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă - Tulcea.
2. Situația meteorologică în intervalul 17.09.2026, ora 09.00 – 18.09.2026, ora 06.00

ÎN ŢARĂ:

Valorile termice diurne au fost în creștere în majoritatea zonelor țării și s-au situat peste cele specifice perioadei, cu abatere pozitivă față de norme de până la 6...8 grade îndeosebi în vest, nord-vest și pe spații mai restrânse în centru. Cerul a fost mai mult senin, cu înnorări noaptea în vest, nord-vest și parțial în centru, unde izolat a plouat slab (sub 3 l/mp). Vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime s-au încadrat între 23 de grade la Jurilovca, Sfântu Gheorghe – Delta Dunării, Constanța și Mangalia și 32 de grade în Lugoj. Izolat a fost ceață dimineața în estul Transilvaniei. La ora 6 temperatura aerului avea valori cuprinse între 3 grade la Miercurea Ciuc și 20 de grade la Sulina și Timișoara.

Observație: de ieri dimineață de la ora 6 a fost emisă 1 atenționare cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate (pentru ceață), emisă de către SRPV Sibiu.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice diurne au fost în creștere ușoară față de ziua precedentă și s-au situat peste cele specific perioadei, cu o maximă de 28 de grade la Afumați și 29 de grade la Filaret și Băneasa. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. La ora 6 se înregistrau 10 grade în Băneasa, 11 grade la Afumați și 13 grade la Filaret.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 18.09.2026, ora 09.00 – 19.09.2026, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud, însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi înnorări temporare. Se vor semnala averse în general slabe cantitativ (2...8 l/mp și izolat de peste 10...15 l/mp), posibil însoțite și de descărcări electrice, în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade și cea minimă de 13...15 grade.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare

ABA Someș-Tisa, SGA Satu Mare - Administrația Națională Apele Române, revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea accidentală a râului Crasna, cu posibile ape uzate menajere insuficient tratate, de culoare cenușie, din data de 14.09.2026, ora 14:00, în urma unei avarii la Stația de Epurare Carei, evacuarea apelor uzate făcându-se direct în cursul de apă Râul Crasna, fiind  posibile modificări ale calității cursului de apă, apa râului prezentând miros de ape insuficient epurate.

Au fost efectuate acțiuni de monitorizare, fiind prelevate probe de apă din secțiunea Berveni, probele de apă urmând a fi analizate în cadrul Laboratorului de Calitate a Apelor - Satu Mare. 

S-au dispus operatorului Stației de epurare Carei, măsuri urgente pentru remedierea avariei și punerea în funcțiune a stației, care a avut loc la data de 15.09.2026, evacuarea apelor uzate respectând în prezent, reglementările stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor.

Având în vedere situația hidrologică actuală, cu debite măsurate sub debitul de prag de 0,170 mc/s, ABA Someș-Tisa a instituit un program suplimentar de monitorizare a cursului de apă Crasna, în secțiunea Berveni, în vederea supravegherii calitative a tronsonului de râu până la granița Română-Ungară. 

ABA Jiu - Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj, revine cu informații suplimentare referitoare la o deversare de ape uzate neepurate în râul Motru, provenite de la stația de sortare agregate minerale din zona pe raza localității Padeș, județul Gorj, din data de 04.09.2026, ora 11:40.

S-a deplasat în teren o echipă operativă din cadrul SGA Gorj și inspecția ABA Jiu, care a observat următoarele: pe amplasamentul Stației de Sortare se realizau lucrării de decolmatare a decantoarelor de ape uzate tehnologice iar o parte dintre acestea se scurgeau in râul Motru, iar apa râului Motru era in continuare tulbure, fiind afectat cursul de apă Motru, aval cca. 1500 m lungime, în diluție succesivă, față de secțiunea:  Evacuare generala Stație Spălare-Sortare agregate minerale Apa Neagră -SC  SC ANTO LARA CONSTRUCT SRL; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                În urma interpretării rezultatelor încercărilor efectuate la probele de apa, prelevate de către GRRA –SGA Gorj in data de 04.09.2026, s-a constatat ca:  

-în secțiunea evacuare generală a  SC ANTO LARA CONSTRUCT SRL, in râul Motru valorile determinate depășesc limitele maxime admise stabilite prin Anexa 3 – NTPA 001 din HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, la următorul indicator: Materii in suspensie.

-în râul Motru se constată o depreciere a calității cursului de apa la indicatorul de calitate Materii in suspensie  în secțiunea situată aval evacuare generala  SC ANTO LARA CONSTRUCT SRL față de secțiunea situată amonte de aceasta.

Unitatea a fost sancționata contravențional cu amendă în valoare de 40.000 lei, de către S.I.B.A. –A.B.A. Jiu (anul precedent Stația de sortare fiind amendată cu 35.000 lei pentru nereguli similare).

Se vor lua toate masurile de către: SC ANTO LARA CONSTRUCT SRL, pentru încadrarea valorilor in limitele impuse de HG 352/2005 care modifica si completează HG 188/2002 , anexa 3, tab 1 si Ord nr. 31/13.01.2006.

Menționam ca societatea care deține stația de sortare spălare  TMC WOOD SRL, a închiriat prin contract stația de sortare spălare către SC ANTO LARA CONSTRUCT SRL, anterior activitatea fiind desfășurata de SC ROVCRI Gold SRL intrata in insolventa din luna marte 2026. SC ANTO LARA SRL a depus către ABA JIU documentație de obținere a autorizației de gospodărire a apelor, la momentul producerii poluării aceasta funcționa fără autorizație d.g.a. (autorizație de gospodărirea apelor). 

A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

Conform analizelelor de laborator, efectuate pe probe de apă recoltate în data de 17.09.2026, avem următoarele variații:

	Crt. 
	Râul 
	Secțiunea monitorizată 
	Indicatori monitorizați 
	Variația valorilor comparativ cu inregistrările anterioare 

	Conductivitate (μS/cm) 
	Cloruri (mg/l) 

	1 
	r. Corund 
	amonte confluenta cu r. T-va Mică 
	11270 
	3961 
	Scadere față de valorile anterioare 

	2 
	r. Târnava Mică 
	aval loc. Praid 
	2730 
	810 
	Crestere față de valorile anterioare 

	3 
	Fantanele priza 
	1550 
	440 
	Scadere față de valorile anterioare 

	4 
	Tarnaveni priza 
	1730 
	468 
	Scadere față de valorile anterioare 


A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizeaza permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.

1.3. Pe Marea Neagră 

Nu au fost evenimente deosebite. 
III. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

ANMAP DJM- Dâmbovița a notificat in data de, 17.09.2026, la ora 19.20 despre manifestarea unui incendiu în loc. Marginenii de Sus. Au ars aprox. 5 tone, de deșeuri menajere depozitate necontrolat și vegetație uscata pe o suprafață de 400 mp. Incendiul a fost lichidat de catre ISU Dambovita, la ora 19.57.

ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 16.09.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) NU a fost depășită la stațiile de monitoring a calității aerului, din teritoriu.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

2. În domeniul solului și vegetației 

ANMAP-DJM Dambovita a notificat în data de, 17.09.2026, la ora 16.10 despre manifestarea unui incendiu în sat Fântânele, com. Cojasca. Au ars aprox. 5 tone de deșeuri menajere depozitate necontrolat și vegetație uscata pe o suprafață de 200 mp. Incendiul a fost lichidat la ora 16.57 prin interventia ISU Dambovita.  
3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

Nuclearelectrica informează în data de, 24.08.2026, că, în funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional a celor două reactoare de la CNE Cernavodă, iar acestea vor fi comunicate transparent şi responsabil. 

În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat”.    

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.
5. Alimentări cu apă

Pe râurile interioare:

A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  

A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 17.09.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  

Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.

A.B.A. Argeș-Vedea, informează că, având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare AQUATERM AG 98 SA și APĂ CANAL 2000 SA, pentru alimentarea cu apă a populației din municipiile Curtea de Argeș și Pitești, începând cu data de 12.08.2026 ora 14.00, la barajul Vidraru este deschisă 8 % vana plană aferentă GF1, debitul deversat fiind de 6,0 mc/s. 

A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului râului Buzău din ultima perioada, începând cu data de începând cu data de 15.09.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 1: râu Buzău - vărsare – ph Banița.

ABA SOMES TISA

La nivelul judetului Maramureș, sunt și în această perioadă (04.09.-10.09.2026) localități afectate de secetă cu dificultăți în asigurarea necesarului de apă către populație (Ulmeni cu satele aferente, Șomcuta Mare (localitățile Buciumi,Vălenii Șomcutei), Coroieni cu localitățile aparținătoare, Călinești (localitățile Cornești,Călinești și Văleni), Oncești (cătun Valea Stejarului),Vadu Izei (localitatea Valea Stejarului),Cernești (localitatea Brebeni),municipiul Sighetu Marmației cu localitatea Șugău, Comuna Coaș (localitatea Întrerâuri), Comuna Bârsana (localitatea Bârsana, cătun Bradova), alimentarea acestor localități fiind exclusiv din sursă de apă subterană sau mixtă, conform Rapoartelor Operative ale CLSU Șomcuta Mare,Coroieni, Cernești,Călinești,Oncești, Vadul Izei, Coaș, Bârsana; în UAT Călinești, localitatea Călinești și Văleni, precum și în UAT Tăuții -Măgherăuș, localitățile Nistru și Băița cu alimentare din apă de suprafață se restricționează programul de funcționare și consumul de apă ca urmare a înștiințărilor primite de la Primăria Călinești respectiv Primăria Tăuții-Măgherăuș și SC Vital. La stația hidrometrică Baia Sprie - jud. Maramureș, debitele înregistrate sunt sub debitul minim necesar, dar nu se impune aplicarea Planului de Restricții deoarece nu există folosințe consumatoare în funcțiune.

La nivelul judetului Sălaj, se aplică Planul de Restricții a apei în perioadele deficitare pentru Compania de Apă Someș SA – Sucursala Zalău, respectiv pentru SC Ferma De Alune SRL, ca urmare a scăderii volumului de apă în acumularea Vârșolț.

La nivelul jud. Satu Mare, datorită faptului că la Stația Hidrometrică Negrești Oaș (râul Tur) și la Stația Hidrometrică Domănești (râul Crasna) s–au înregistrat debite mai mici decât debitul minim necesar s-au trimis notificări către Apaserv Satu – Mare, comunele Moftin și Cămin și către amenajările piscicole din Moftin și Negrești–Oaș în vederea reducerii temporare a consumului de apă și creșterea gradului de atenție la modul de exploatare a stațiilor de epurare cu evacuare directă în emisari.

A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 18.09.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

Pe Fluviul Dunărea:
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).

- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  

· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina
· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
-
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  
· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;
· În acest sens, este aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa, iar Unitatea 2 din 13.08.2026. Conform prevederilor din Anexa 16 - Planul de restricții, transmis de CNE
Cernavoda către ABADL in luna martie 2026, ambele unitati sunt oprite la un nivel in Dunare in sectiunea Cernavoda ≤1.85 mMB respectiv-277 cm reper mira Cernavodă.
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