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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 22.10.2026, ora 08.00 – 23.10.2026, ora 08.00

I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 23.10.2026, ora 07.00
RÂURI

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Cerna, bazinele superioare ale Crișurilor, Timișului și bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.

Debitele se situează în general sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Sucevei, Moldovei și mai mici (sub 30 %) pe râurile din bazinele: Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Vedei, râurile din Dobrogea, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe unii afluenți ai Argeșului.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur și Someș, unde vor fi în scădere.

Pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Ialomiței, Buzăului și Trotușului, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, izolat mai însemnate, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de est a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22 – 23.10.2026 a fost staționar, având valoarea de 1300 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s) și octombrie (3900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere ușoară pe sectorul Gruia – Zimnicea și relativ staționare pe sectorul Giurgiu - Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (1300 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 22.10.2026, ora 09.00 – 23.10.2026, ora 06.00

ÎN ŢARĂ:

ANM a emis o INFORMARE METEO, nr. 173, vizând: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, pt. intervalul: 22 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 21, astfel:

În intervalul menționat va ploua, joi (22 octombrie) în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul și estul țării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane. 

Această Informare Meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:

Către Prefecturile Judeţelor:

- Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si Municipiul Bucureşti(42 de prefecturi) -informare meteorologică - (mesaj 1);

Valorile termice au scăzut în regiunile vestice, nord-vestice și în centru, iar în rest au fost comparabile cu cele din intervalul precedent. Pe parcursul zilei cerul a avut înnorări în cea mai mare parte a țării și pe arii relativ extinse au fost averse, iar noaptea a plouat îndeosebi în sud-vest și sud și la munte trecător a fost măzăriche. În Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, în zona Carpaților Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali au fost cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat peste 25...30 l/mp (până la 58 l/mp în Munții Apuseni). Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană, unde la altitudini mari au fost rafale de 90...100 km/h, dar local și în Banat, Crișana, nord-estul Moldovei și în Dobrogea cu viteze în general de 40...50 km/h. Este strat de zăpadă doar pe crestele cele mai înalte și măsura la ora 21 -în platforma stațiilor meteorologice- până la 33 cm la Vf. Omu. Temperaturile maxime s-au încadrat între 10 grade la Toplița și 23 de grade la Perișoru, Călărași și Cernavodă. La ora 6 temperatura aerului avea valori cuprinse între 4 grade la Sânnicolau Mare și Jimbolia și 17 grade la Sulina. A fost ceață în Moldova, nord-estul Munteniei, izolat în Oltenia, Delta Dunării și în depresiuni.

Observație: de ieri dimineață de la ora 6 a fost emise 5 atenționări cod galben pentru ceață, emise după cum urmează: 3 de către SRPV Bacău, 1 de către CNPM pentru Muntenia și 1 de către SRPV Craiova.

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a menținut normală termic. Cerul a avut înnorări și temporar a plouat slab pe parcursul zilei și din nou spre finalul intervalului (cantități de apă de 1...2 l/mp). Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 19 grade, iar la ora 6 se înregistrau 13 grade la Băneasa și Afumați și 14 grade la Filaret. În prima parte a nopții s-a format ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.10.2026, ora 09.00 – 24.10.2026, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

În jumătatea de est a țării valorile termice diurne vor scădea și vor fi înnorări în general persistente. Va ploua în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații mixte. Ploile vor avea și caracter de aversă și în sud-est izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi local de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp, îndeosebi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură. În restul teritoriului valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudvest și est (viteze în general de 40...50 km/h), precum și la munte (rafale pe creste de peste 70 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 21 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral. Cu precădere dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață și izolat burniță.

LA BUCUREŞTI

Vremea se va răci și va fi în general închisă. Pe parcursul zilei temporar va ploua (cantități de apă de 10...15 l/mp), iar noaptea se va forma ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade și cea minimă de 6...8 grade.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite. 

1.2. Pe râurile interioare

ANAR, informeaza ca azi, in data de 22.10.2026, in jurul orei 13:20, am fost sesizati de catre  purtatorul de cuvant al ABA Crisuri, Anca Mihociu in legatura cu o posibila poluare pe  Crisul Repede, in Oradea. 

A fost semnalat faptul ca in zona podului Decebal, apa are culoare maronie si ar prezenta miros specific apei uzate, pe Canal pluvial mal drept aval pod Decebal Oradea, cca 30 m. Echipa de interventie a fost mobilizata in teren. Vom reveni cu detalii daca este cazul.            

A.B.A. Crișuri revine cu informații suplimentare, referitoare la producerea în data de  18.10.2026, în jurul orei 14.30, de o posibilă poluare pe Valea Nimăiești, în localitatea Beiuș, județul Bihor. Dintr-un canal pluvial de lângă podul din centru se scurgea apă leșioasă de culoare albă. Echipa de intervenție a fost trimisă în teren. S-a identificat natura substanțe poluante, ape geotermale în amestec cu ape uzate. 
REZULTATUL ANALIZELOR: 

1. Evacuare CP2 in Valea Nimaesti, mal stâng:

 pH – 7.8 unități pH (20.1 gr.C) ; NH4 – 31.0 mg/l;  CCOCr- 145 mg/l O2; DAA-1591 µg/l; MTS – 32 mg/l; Reziduu – 391 mg/l; Substante extractibile < 5.0 mg/l; Temperatura apa- 23.9 gr.C.

2. Valea Nimaesti, amonte 50 m pod rutier Beius, mal stâng:

pH – 8.2 unități pH (20.1 gr.C) ; OD- 11.7 mg O2/l; NH4 – < 0.020 mg/l;  CCOCr - 31 mg/l O2; Conductivitate – 476 µS/cm; DAA- <100 µg/l; MTS – 29 mg/l; Temperatura apa - 15.0 gr.C.

3. Valea Nimaesti, aval evacuare CP2, mal stâng, aproximativ 70 m:

pH – 7.9 unități pH (20.2 gr.C) ; OD- 0.8 mg O2/l; NH4 –  9.9 mg/l;  CCOCr - 36 mg/l O2; Conductivitate – 581 µS/cm; DAA- 180 µg/l; MTS – 22 mg/l; Temperatura apa - 23.0 gr.C

A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.

Pentru perioada 15.10 - 22.10.2026, s-a inregistrat: Crestere față de valoarea anterioară, la indicatorul conductivitate, in secțiunile de monitoring a calității apei: pe r. Corund, amonte confluenta cu r. T-va Mică și pe r. Târnava Mică, aval loc. Praid, la priza de apa de la Fantanele și Tarnaveni.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizează permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.

1.2. Pe Marea Neagră 
Nu au fost evenimente deosebite. 

III. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 21.10.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 

Media zilnică (50 µg/m3)pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţiile: BC-3, mun. Onești, Județul Bacău;   TL-1, mun. Tulcea; HD-3, mun. Hunedoara, loc. Peștișu.                                                                                                                                      

Media orară pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţia BC-3, mun. Onești, Județul Bacău, clasa IV, cod culoare galben, prost – 85.89 µg/m³, iar indicele orar general pentru NO2 (dioxid de azot), a fost depăsit la stația BC- 4, mun. Bacău, clasa VI, cod culoare roșu, extrem de rău – 68.72µg/m³.                                                                                                                                                                 

Media orară pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţia TL-1, mun. Tulcea,  clasa IV, cod culoare galben, prost – 66.76µg/m³; respectiv indicele orar general pentru NO2 (dioxid de azot), a fost depăsit, clasa IV, cod culoare galben, prost – 35.45µg/m³.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Media orară pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţia HD-3, mun. Hunedoara, loc. Peștișu, clasa IV, cod culoare galben, prost – 108.33µg/m³; respectiv indicele orar general pentru NO2 (dioxid de azot), a fost depăsit, clasa IV, cod culoare galben, prost – 53.56µg/m³.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

2. În domeniul solului și vegetației 

GNM CJ - Argeș și DJM Argeș, revin cu informații suplimentare, despre producerea, în data de ieri, 21.10.2026, la ora 19:00, a unei poluări accidentale a solului cu aprox. 50 litri de țiței și apă sărată, de zăcământ, în zona loc. Sămara, jud. Argeș, ca urmare a unei avarii la o conductă de țiței aparținând OMV Petrom SA, ca urmare a lucrărilor de canalizare din comună, efectuate de firma SC Energo Argeș, la 80 m de Parc 3 Samara - Cocu. A fost afectată o suprafață de aprox. 10 ml - metri liniari, de șanț de pământ, al drumului comunal.  

OMV PETROM SA, a procedat la estomparea efectelor poluarii, luand măsuri imediate de oprirea pomparii, izolarea conductei, interventie cu vidanje pentru a evita acumulari semnificative de produs petrolier (cca. 3 mc apă sărată de zăcământ și  3 mc țiței), montare șarnieră provizorie, urmand a se lua masuri de bioremediere si aducerea solului la starea initiala. Zona va rămâne în supraveghere.

D.J.M. Argeș informează despre producerea, în data de ieri, 21.10.2026, la ora 19:30, a unei poluări accidentale a solului cu aprox. 2,0 litri de țiței și 10,0 litri de apă sărată, de zăcământ, în zona comunei Merișani, jud. Argeș, ca urmare a unei avarii la o conductă de țiței aparținând OMV Petrom SA, ca urmare a coroziunii, lângă parc Drăganu. A fost afectată o suprafață de 1mp, de pășune, teren privat. A fost oprită pomparea și se va remedia conducta avariată prin șarnieră. Zona afectată se va ecologiza.

IGSU revine cu informații suplimentare referitor la incendiul forestier, izbucnit în data de 16.09.2026, la ora 21:00, în zona localității Topleț, pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, jud. Caraș-Severin (cauza-propagarea focului folosit la curățarea vegetației). Suprafața afectată în data de 19.10.2026 era de 993.71 ha de litieră, personalul silvic și pompierii militari intervin în continuare pentru stingere asistați de 14 drone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Începând din data de ieri, 21.10.2026, se află în dispozitivul format la poalele Domogledului, echipaje cu drone de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Astfel, o dronă a ISUBIF va monitoriza situația focarelor din Parcul Național Domogled-Valea Cernei.

Vântul și temperaturile ridicate din ultimele zile, au reactivat mai mult de 15 focare în zonele Topleț și Cabana Mușuroaia din Parcul Național Domogled-Valea Cernei.

Focarul din zona Topleț s-a reaprins violent, iar vântul a împins frontul de flacără spre un drum județean care duce spre barajul din proximitate.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Semenic al județului Caraș-Severin au intervenit pentru stingerea unui front de flacără de 80 de metri lungime pe un teren extrem de abrupt.

În ultimele două zile, cu temperaturi ridicate și rafale de vânt, arderile subterane au întâlnit condiții favorabile aprinderii covorului proaspăt de frunze căzute. Faptul că în unele zone acest strat atinge aproximativ 30 de centimetri grosime, a cauzat emanații mari de fum vizibile și din stațiunea Băile Herculane.

Garda Forestieră Timișoara revine cu informații despre incendiul izbucnit în data de 16.09.2026, la ora 21:00, în zona localității Topleț, zonă de deal, pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, jud. Caraș-Severin (cauza-propagarea focului folosit la curățarea vegetației). Suprafața afectată în data de 22.10.2026 este de 993.71 ha de litieră.

Intervin în continuare, pentru stingere: 243 angajați personalul silvic, 242 pompieri militari,  asistați de: 18 drone, 2 elicoptere, 285 unelte specifice PSI, 1 autospeciala POA, 1 container modul ROGFFF-V, 2 autospeciale cu apă și spumă, 8 motofierăstraie, 30 turbosuflante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mijloace de transport: 2 elicoptere, 101 autoturisme, 6 microbuze.    Se va reveni cu informații.

Garda Forestieră Timișoara revine cu informații despre incendiul izbucnit în data de 17.09.2026, la ora 17:01, în zona localității Băile Herculane, zonă de munte, pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, jud. Caraș-Severin (cauza-reaprindere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Suprafața afectată în data de 22.10.2026 este de 1239,02 ha de litieră și coronament.                                                                                                                                                                                                                              

Intervin în continuare, pentru stingere: 726 angajați personalul silvic, 1012 pompieri militari, 54  pompieri civili, 17, polițiștii, 33 jandarmii și 10 cetățeni,  asistați de: 24 de drone și 38 de elicoptere, Black Hawk, care au efectuat 925 de aruncări de apă, 64 autospeciale ISU, 16 autocisterne, 288 rucsace cu apă, 42 de motofierastraie,  89 de turbosuflante, 1148 unelte specifice PSI, 1 autospeciala POA, 1 container modul ROGFFF-V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mijloace de transport: 17 elicoptere, 532 autoturisme, 51 microbuze, 47 autospeciale, 2 UTV.    Se va reveni cu informații.

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

Nuclearelectrica informează în data de, 24.08.2026, că, în funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional a celor două reactoare de la CNE Cernavodă, iar acestea vor fi comunicate transparent şi responsabil. 

În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat”.  
Comitetul interministerial Bala a aprobat raportul final privind soluțiile de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare, actuale și viitoare, ale centralei de la Cernavodă, potrivit unui comunicat.

*Recomandările formează un set de măsuri la care contribuie mai multe instituții cu atribuții pe Dunăre și sunt structurate pe termen scurt, mediu și lung.

*Pe termen scurt, recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei și continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creșterea debitului pe acest braț și pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație.

*Au fost prezentați, de asemenea, indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați potrivit legii. Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să țină seama de debitele extrem de scăzute din acest an și să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcționării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unități, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulația piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi și soluții pentru stânca Pârjoaia.

*Pe termen lung, Comitetul recomandă ca proiectarea unităților 3 și 4 să țină seama de situația din 2026, precum și analiza unor soluții suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei.   

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.
5. Alimentări cu apă

Pe râurile interioare:

A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  

A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 23.10.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  

Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.

A.B.A. Argeș-Vedea, informează că, având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare AQUATERM AG 98 SA și APĂ CANAL 2000 SA, pentru alimentarea cu apă a populației din municipiile Curtea de Argeș și Pitești, începând cu data de 12.08.2026 ora 14.00, la barajul Vidraru este deschisă 8 % vana plană aferentă GF1, debitul deversat fiind de 6,0 mc/s. 

ABA SOMES TISA

   La nivelul județului Maramureș, sunt și în această perioadă (04.09.-10.09.2026) localități afectate de secetă cu dificultăți în asigurarea necesarului de apă către populație (Ulmeni cu satele aferente, Șomcuta Mare (localitățile Buciumi,Vălenii Șomcutei), Coroieni cu localitățile aparținătoare, Călinești (localitățile Cornești,Călinești și Văleni), Oncești (cătun Valea Stejarului),Vadu Izei (localitatea Valea Stejarului),Cernești (localitatea Brebeni),municipiul Sighetu Marmației cu localitatea Șugău, Comuna Coaș (localitatea Întrerâuri), Comuna Bârsana (localitatea Bârsana, cătun Bradova), alimentarea acestor localități fiind exclusiv din sursă de apă subterană sau mixtă, conform Rapoartelor Operative ale CLSU Șomcuta Mare,Coroieni, Cernești,Călinești,Oncești, Vadul Izei, Coaș, Bârsana; în UAT Călinești, localitatea Călinești și Văleni, precum și în UAT Tăuții -Măgherăuș, localitățile Nistru și Băița cu alimentare din apă de suprafață se restricționează programul de funcționare și consumul de apă ca urmare a înștiințărilor primite de la Primăria Călinești respectiv Primăria Tăuții-Măgherăuș și SC Vital. La stația hidrometrică Baia Sprie - jud. Maramureș, debitele înregistrate sunt sub debitul minim necesar, dar nu se impune aplicarea Planului de Restricții deoarece nu există folosințe consumatoare în funcțiune.

La nivelul judetului Sălaj, se aplică Planul de Restricții a apei în perioadele deficitare pentru Compania de Apă Someș SA – Sucursala Zalău, respectiv pentru SC Ferma De Alune SRL, ca urmare a scăderii volumului de apă în acumularea Vârșolț.

La nivelul jud. Satu Mare, datorită faptului că la Stația Hidrometrică Negrești Oaș (râul Tur) și la Stația Hidrometrică Domănești (râul Crasna) s–au înregistrat debite mai mici decât debitul minim necesar s-au trimis notificări către Apaserv Satu – Mare, comunele Moftin și Cămin și către amenajările piscicole din Moftin și Negrești–Oaș în vederea reducerii temporare a consumului de apă și creșterea gradului de atenție la modul de exploatare a stațiilor de epurare cu evacuare directă în emisari.

A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 22.09.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova.
Pe Fluviul Dunărea:
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).

- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  

· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  

· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;

· În acest sens, este aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa, iar Unitatea 2 din 13.08.2026. Conform prevederilor din Anexa 16 - Planul de restricții, transmis de CNE Cernavoda către ABADL in luna martie 2026, ambele unitati sunt oprite la un nivel in Dunare in sectiunea Cernavoda ≤1.85 mMB respectiv-277 cm reper mira Cernavodă.

· În data de 15.09.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile corespunzătoare treptelor 1, 2 și 3 de restricții astfel, în  Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un debit de 660 mc/s, respectiv un nivel de 23 cm;      


· Conform Planului de restricții, pe sectorul 1 Ceatal Izmail (subsectorul 1.3 Braț Sfântu Gheorghe) debitele caracteristice sunt:

· debitul necesar pentru Treapta 1  


        Q = 700,227 mc/s;

· debitul necesar pentru Treapta 2                                         Q = 700,0909 mc/s;

· debitul necesar pentru Treapta 3 
                                Q = 699,95453 mc/s;

· În acest sens, se instituie treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre – pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani - A.P. Holbina; AG Moorkens Patrimonium SRL – A.P. Dranov - Ghiol.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE
Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti

 Tel.: +4 021 408 9605
 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro 


