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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 26.10.2026, ora 08.00 – 27.10.2026, ora 08.00
I. SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 27.10.2026, ora 07.00
RÂURI
Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare și bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.

Pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere ușoară și relativ staționare pe celelalte râuri din țară.

Debitele se situează în general sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–80% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Someșului Mic, Buzăului, bazinul superior al Moldovei, cursul superior al Sucevei și mai mici (sub 30 %) pe râurile din bazinele:  Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bârlad, Jijia, pe râurile din Dobrogea și pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și din bazinul Argeșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în creștere pe râurile din bazinele hidrografice ale Ialomiței, Siretului, Jijia, cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, iar pe celelalte râuri vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de est a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă și propagării.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26 – 27.10.2026 a fost staționar, având valoarea de 1300 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s) și octombrie (3900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staționare.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (1300 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și staționare se sectorul Cernavodă – Tulcea.
2. Situația meteorologică în intervalul 26.10.2026, ora 09.00 – 27.10.2026, ora 06.00
ÎN ŢARĂ:
ANM a emis o INFORMARE METEO, nr. 174 – MESAJ 1, , vizând: precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1500 m, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, pt. intervalul: 26 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00, astfel:

- Luni (26 octombrie), în zona de munte vor fi precipitații moderate cantitativ (izolat se vor acumula 10...20 l/mp) sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m, treptat va predomina lapovița și ninsoarea, astfel se va depune strat de zăpadă de 5...8 cm, iar mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali de 10...15 cm.  

       Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului precum și în zona Carpaților de Curbură și se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali temporar vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3...5 cm. 

       Temporar vor fi intensificări ale vântului, luni îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei, iar marți în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 60...70 km/h pe crestele montane. 
ANM a emis, deasemenea, o ATENȚIONARE METEO – MESAJ 2, Cod Galben, vizând: ploi însemnate cantitativ, pt. intervalul: 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00, astfel:

În intervalul menționat, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40 l/mp. 
ANM a emis, deasemenea, o ATENȚIONARE METEO – MESAJ 3, Cod Galben, vizând: intensificări ale vântului, pt. intervalul: 27 octombrie, ora 16:00 – 28 octombrie, ora 10:00, astfel:

În intervalul menționat, în județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. 
Această Informare Meteorologică și Atenționare Meteo, a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situaţii al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, precum și către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, astfel:
Către Prefecturile Judeţelor:

- Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si Municipiul Bucureşti(42 de prefecturi) -informare meteorologică - (mesaj 1);
- Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița si Tulcea – (5 Prefecturi) -  Cod Galben;
- Brăila, Buzău, Călărași si Ialomița – (4 Prefecturi) -  Cod Galben.

Vremea s-a răcit în nord-vestul, sud-vestul, centrul și local în sudul țării, iar în rest valorile termice diurne au crescut ușor față de ziua precedentă. Cerul a avut înnorări și temporar a plouat, pe arii extinse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Olteniei și Dobrogei, local în Muntenia și Moldova. Cantitățile de apă au depășit pe spații mici 10...15 l/mp în nord-vest, centru și la munte (până la 25 l/mp la Stâna de Vale). La altitudini în general de peste 1400 m au fost precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și s-a depus strat de zăpadă de 2...6 cm, iar în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali de 8...9 cm. Izolat în zona Carpaților Occidentali au fost descărcări electrice. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, cu viteze de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele au fost de 70...80 km/h. Este strat de zăpadă la altitudini de peste 2000 m și măsura la ora 20, în platforma stațiilor meteorologice, până la 28 cm la Vf. Omu. Temperaturile maxime s-au încadrat între 8 grade la Târgu Lăpuș, Cluj- Napoca, Turda, Dumbrăvița de Codru, Petroșani, Blaj, Sărmașu, Târnăveni și Joseni și 20 de grade la Amzacea și Gorgova, iar la ora 6 se înregistrau valori termice între -2 grade la Apa-Neagră și 13 grade la Sulina și Gura Portiței. Pe alocuri a fost ceață, în prima parte a intervalului mai ales în sudul, estul și centrul țării, iar noaptea și în vest.

Observație: de ieri dimineață de la ora 6 a fost emise 6 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate (5 pentru ceață și 1 pentru intensificări de vânt), emise după cum urmează: 2 de către CNPM București pentru Muntenia, 2 de SRPV Bacău, 1 de SRPV Sibiu și 1 de către SRPV Craiova.
LA BUCUREŞTI

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și noaptea trecător a plouat slab. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 15 grade, iar la ora 6 se înregistrau 8 grade la Filaret, 9 grade la Băneasa și 10 grade la Afumați. La începutul intervalului a fost ceață.
3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.10.2026, ora 09.00 – 28.10.2026, ora 09.00
ÎN ŢARĂ

În sudul, estul și centrul țării vremea va fi rece și predominant închisă. Temporar va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40 l/mp. La altitudini de peste 1700 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 3...5 cm.

În restul teritoriului nu vor fi variații termice semnificative, înnorările vor fi temporare și ploile pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în estul Munteniei unde vor fi viteze de 50...70 km/h, dar temporar și în sudul și centrul Moldovei și în Dobrogea (40...50 km/h), iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60...70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral, iar cele minime

vor fi cuprinse între 3 și 14 grade. Izolat dimineața și pe arii restrânse noaptea va fi ceață.

LA BUCUREŞTI
Cerul va fi noros, temporar va ploua, iar pe parcursul întregului interval se pot acumula cantități de apă în general de 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 9 grade.

II. CALITATEA APEI


1.1. Pe fluviul Dunărea
Nu au fost evenimente deosebite. 
1.2. Pe râurile interioare
A.B.A. Mureş revine cu informații suplimentare, despre evenimentul de la Salina Praid:

- Determinarea conductivitatii in situ, orara 24/24, se monitorizeaza prin senzori calitativi in 5 sectiuni: Praid / r. Corund, Sarateni / r. T-va Mica, Mihalt / r. T-va Mare, Radna si Naldac / r. Mures.

- Conform adresei ABA Mures nr. 1935/29.01.2026, incepand cu data de 01.02.2026, monitorizarea calitativa prin analize de laborator continua astfel: cu o frecventa de 1 / saptamana in 4 sectiuni: r. Corund (amonte confluenta cu r. T-va Mica), r. T-va Mica (aval loc. Praid), r. T-va Mica (priza de apa Fantanele), r. T-va Mica (priza de apa Tarnaveni), iar pentru celelalte sectiuni determinarile se for face conform manualul de operare.
Pentru perioada 15.10 - 22.10.2026, s-a inregistrat: Crestere față de valoarea anterioară, la indicatorul conductivitate, in secțiunile de monitoring a calității apei: pe r. Corund, amonte confluenta cu r. T-va Mică și pe r. Târnava Mică, aval loc. Praid, la priza de apa de la Fantanele și Tarnaveni.
A.B.A. Buzău-Ialomiţa informează că: S.G.A. Prahova monitorizează permanent calitatea apei amonte si aval de zona afectata de Salina Slanic, pe 
cursurile de apa Slanic, Varbilau si Teleajen.
1.3. Pe Marea Neagră 
A.B.A. Dobrogea Litoral revine cu informații suplimentare, referitoare la poluarea accidentală a acvatoriului Danei, 94 port Constanta din data de 24.10.2026 ora 23:50, operata de Comvex SA , Terminalul de minerale, în timpul operațiunii de încărcare cu minereu bulgur a barjei nr. 637 EX 300048, personalul din zona de operare a constatat pătrunderea apei în barjă și înclinarea acesteia.

La momentul constatării, încărcătura era de aproximativ 1.700 tone. Operațiunea de încărcare a fost oprită imediat, fiind luate măsuri pentru recuperarea/transferul mărfii și limitarea riscurilor asociate incidentului.

Până la data prezentei informări, nu se constata pe suprafata apei, prezenta produselor petroliere, iar Comvex SA continua procedura de descarcare a marfii, fiind recuperata marfa in procent de aproximativ 75%.

Situația este monitorizată permanent de catre inspectorii ABADL.

Se va reveni cu noi informatii si amanunte, in functie de evolutia evenimentului.
DJM Constanța precizează că, în urma scufundării barjei obișnuite 637 sub pavilion roman în dana 94 port Constanța în data 24 octombrie 2026 în jurul orei 23:50, s-a constatat existența de irizații multicolore pe suprafața mării cca. 1,00 metri pătrați și de irizații incolore pe cca. 10-15 metri patrați care erau localizate deasupra teugii barjei. 

De asemenea ulterior scufundării barjei s-a constatat existența pe suprafața mării de minereu pe cca. 100 metri pătrați care ulterior s-a dispersat.

Au fost anunțate dispeceratele Securitate Portuară și Secția Nave Tehnice din cadrul Administrației Porturilor Maritime SA Constanța în vederea intervenției cu baraj plutitor antipoluare.                       

III. CALITATEA MEDIULUI
1. În domeniul aerului
DJM Dâmbovița revine cu informații suplimentare, referitoare la poluarea accidentală a aerului atmosferic, din data de 25.10.2026, in jurul orei 16.00, referitoare la incendiul din loc. Balteni, jud. Dambovita. Au ars aprox. 0,7 t de deșeuri menajere și  mase plastice  depozitate necontrolat precum și vegetație uscata pe o  suprafață de aprox 300 mp. ISU a intervenit la lichidarea incendiului, care a fost stins la ora 17:31.

DJM Ialomița, informează despre producerea unui incendiu, din data de, 25.10.2026, ora 06:50, pe amplasamentul Statiei Bărbulești, titular de activitate SC ADI ECOO 2009 SA, în zona deșeurilor municipale stocate temporar în vederea transferului și eliminării. Suprafața de deșeuri afectată, circa 10 mp, iar cantitatea afectată de circa 30 de tone. Intervenția stingerii incendiului a fost realizată cu o autospecială a Detașamentului de Pompieri Urziceni. Incendiul a fost stins în data de 25.10.2026, ora 07:30.
ANMAP, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate informează că din rezultatele analizelor efectuate în data de 23.10.2026 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). 
Media zilnică (50 µg/m3)pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţiile: TL-1, TL-2, mun. Tulcea, jud. Tulcea.                                                                                                                                      
ANMAP informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 25.10.2026 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). 
Media zilnică (50 µg/m3) pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la la staţiile:  BC-3, (mun. Onești), jud. Bacău, CT-7, Mun. Medgidia, jud. Constanța, GJ-2 (orașul Rovinari).
Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.
2. În domeniul solului și vegetației 
DJM Prahova, informează despre producerea unei poluări accidentale a solului, din data
de 23.10.2026, ora 11:30, în zona comunei Brazi, în interiorul Rafinăriei Petrobrazi, în
proximitatea Rezervorului nr. 5. A fost afectată o suprafață de circa 300 mp. din incinta
rafinăriei, datorită coroziunii conductei de transport produse petroliere, a SC Conpet SA
Ploiești, Carotojani - Ploiești. S-a intervenit operativ, s-a oprit pomparea prin conductă, s-a
montat o șarnieră. S-a aplicat material absorbant pe solul afectat.

Garda Forestieră Timișoara revine cu informații despre stingerea incendiului izbucnit în
data de 16.09.2026, la ora 21:00, în zona localității Topleț, zonă de deal, pe raza Ocolului
Silvic Băile Herculane, jud. Caraș-Severin (cauza-propagarea focului folosit la curățarea
vegetației). Suprafața afectată în data de 25.10.2026, ora 16:00, data stingerii, este de
993.71 ha de litieră.

Au intervenit, pentru stingere: 248 angajați personalul silvic, 254 pompieri militari,  asistați
de: 21 drone, 2 elicoptere, 295 unelte specifice PSI, 1 autospeciala POA, 1 container modul
ROGFFF-V, 2 autospeciale cu apă și spumă, 8 motofierăstraie, 30 turbosuflante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mijloace de transport: 2 elicoptere, 103 autoturisme, 6 microbuzeGarda Forestieră.

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea informează despre stingerea incendiului de litieră foioase
și rășinoase, izbucnit în data de 25.09.2026, la ora 08:20, în zona de munte a localității
Cheia, din Orașul Băile Olănești, pe raza Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea. Acesta
a afectat o suprafață de 34 ha de litieră și a fost stins în data de 21.10.2026, la ora 11:00.
Au intervenit, pentru stingere: 55 angajați personal silvic, 210 pompierii militari, 25
pompieri civili și 15 cetățeni, asistați de: elicoptere, Black Hawk, avion Spartan,
autospeciale IGSU. Cauza izbucnirii incendiului este necunoscută.   
Garda Forestieră Timișoara revine cu informații despre  stingerea incendiului izbucnit în data de 17.09.2026, la ora 17:01, în zona localității Băile Herculane, zonă de munte, pe raza Ocolului Silvic Băile Herculane, jud. Caraș-Severin (cauza-reaprindere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *Suprafața afectată în data de 25.10.2026, ora 18:00, data stingerii incendiului, este de 1239,02 ha de litieră și coronament. 
Au intervenit, pentru stingere: 746 angajați personalul silvic, 1074 pompieri militari, 54  pompieri civili, 17, polițiștii, 33 jandarmii și 10 cetățeni,  asistați de: 24 de drone și 38 de elicoptere, Black Hawk, care au efectuat 925 de aruncări de apă, 66 autospeciale ISU, 16 autocisterne, 288 rucsace cu apă, 42 de motofierastraie,  89 de turbosuflante, 1204 unelte specifice PSI, 1 autospeciala POA, 1 container modul ROGFFF-V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mijloace de transport: 17 elicoptere, 548 autoturisme, 52 microbuze, 49 autospeciale, 2 UTV.
3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului 

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.
Nuclearelectrica informează în data de, 24.08.2026, că, în funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, vor fi luate deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional a celor două reactoare de la CNE Cernavodă, iar acestea vor fi comunicate transparent şi responsabil. 

În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat”.    

Comitetul interministerial Bala a aprobat raportul final privind soluțiile de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare, actuale și viitoare, ale centralei de la Cernavodă, potrivit unui comunicat.

*Recomandările formează un set de măsuri la care contribuie mai multe instituții cu atribuții pe Dunăre și sunt structurate pe termen scurt, mediu și lung.

*Pe termen scurt, recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei și continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creșterea debitului pe acest braț și pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație.

*Au fost prezentați, de asemenea, indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați potrivit legii. Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să țină seama de debitele extrem de scăzute din acest an și să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcționării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unități, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulația piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi și soluții pentru stânca Pârjoaia.

*Pe termen lung, Comitetul recomandă ca proiectarea unităților 3 și 4 să țină seama de situația din 2026, precum și analiza unor soluții suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei.   
4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Alimentări cu apă

Pe râurile interioare:


A.B.A. Arges-Vedea, informează că:  
A.B.A. Argeș-Vedea, informează în data de, 27.10.2026, referitor la alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeș și a zonelor limitrofe (UAT Valea Danului, UAT Valea Iașului și Băiculești), SC AQUATERM AG ’98 SA are încheiat cu Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș contract de prestări servicii de captare apă din canalul de aducțiune al CHE Oești.

Conform ultimelor informații primite în Hotărârea nr.18/28.06.2026(CJSU Arges) apa furnizată îndeplinește condițiile de potabilitate la consumatori, cu excepția Pieței Agroalimentare Curtea de Argeș.  

Apa poate fi folosită pentru toate activitățile gospodarești, iar pentru baut este necesar a fi fiartă și apoi răcită.
A.B.A. Argeș-Vedea, informează că, având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare AQUATERM AG 98 SA și APĂ CANAL 2000 SA, pentru alimentarea cu apă a populației din municipiile Curtea de Argeș și Pitești, începând cu data de 12.08.2026 ora 14.00, la barajul Vidraru este deschisă 8 % vana plană aferentă GF1, debitul deversat fiind de 6,0 mc/s. 
Având în vedere că aportul de bazin natural al cursurilor de râu aval baraj Vidraru este insuficient pentru asigurarea volumelor de apă necesare AQUATERM AG 98 SA și APĂ CANAL 2000 SA, pentru alimentarea cu apă a populației din municipiile Curtea de Argeș și Pitești, începând cu data de 12.08.2026 ora 14.00, la barajul Vidraru este deschisă 8% vana plană aferentă GF1, debitul deversat fiind de 6,0 mc/s. 
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Începând cu data de 12.08.2026 – ora 10.00 la barajul Vidraru a fost dispusă manevra de închidere a captării râului Vâlsan spre acumularea Vidraru și lăsarea debitului cursului de râu pe albia sa veche, în vederea suplimentării aportului de debit în acumularea Budeasa.

Începând cu data de 20.10.2026 – ora 13.30 la barajul Vidraru a fost dispusă manevra de închidere a captărilor Cernat și Doamnei spre acumularea Vidraru și lăsarea debitelor cursurilor de râu pe albiile vechi, în vederea suplimentării aportului de debit în acumularea Golești.
Având în vedere deficitul semnificativ de precipitații înregistrat în ultimele 2-3 luni de zile ce a condus la înregistrarea unor debite minime pe cursurile de râu și scăderea continuă a rezervei de apă din acumularea Golești, ținând cont că prin funcționarea la minim a CHE Golești (2.5 MW) debitul evacuat este de aproximativ 19 mc/s, mult superior necesarului APA NOVA de 12 mc/s, în conformitate cu prevederile Legii apelor 107 / 1996 cu modificările și completările ulterioare în care se menționează că alimentarea cu apă a populației are prioritate în fața oricăror folosințe, începând cu data de 23 octombrie 2026 ora 18.00 s-a dispus oprirea CHE Golești, debitul necesar pentru funcționarea stațiilor de tratare Roșu și Crivina - din administrarea APA NOVA București (12 mc/s) urmând a fi asigurat prin deschiderea parțială (15 cm) a unei vane segment de la barajul Golești.

Începând cu data de 04.09.2026, ora 08:00, CHE Văcărești – r. Dâmbovița a fost oprită, fiind deschisă vana plană priză capitală. În data de 24.10.2026 – ora 10.00, aceasta este deschisă 45 cm pentru evacuarea unui debit de 4,5 mc/s.

ABA SOMES TISA

La nivelul județului Maramureș, sunt și în această perioadă (04.09.-10.09.2026) localități afectate de secetă cu dificultăți în asigurarea necesarului de apă către populație (Ulmeni cu satele aferente, Șomcuta Mare (localitățile Buciumi,Vălenii Șomcutei), Coroieni cu localitățile aparținătoare, Călinești (localitățile Cornești,Călinești și Văleni), Oncești (cătun

Valea Stejarului),Vadu Izei (localitatea Valea Stejarului),Cernești (localitatea Brebeni),municipiul Sighetu Marmației cu localitatea Șugău, Comuna Coaș (localitatea Întrerâuri), Comuna Bârsana (localitatea Bârsana, cătun Bradova), alimentarea acestor localități fiind exclusiv din sursă de apă subterană sau mixtă, conform Rapoartelor Operative ale CLSU Șomcuta Mare,Coroieni, Cernești,Călinești,Oncești, Vadul Izei, Coaș, Bârsana; în UAT Călinești, localitatea Călinești și Văleni, precum și în UAT Tăuții -Măgherăuș, localitățile Nistru și Băița cu alimentare din apă de suprafață se restricționează programul de funcționare și consumul de apă ca urmare a înștiințărilor primite de la Primăria Călinești respectiv Primăria Tăuții-Măgherăuș și SC Vital. La stația hidrometrică Baia Sprie - jud. Maramureș, debitele înregistrate sunt sub debitul minim necesar, dar nu se impune aplicarea Planului de Restricții deoarece nu există folosințe consumatoare în funcțiune.

La nivelul judetului Sălaj, se aplică Planul de Restricții a apei în perioadele deficitare pentru Compania de Apă Someș SA – Sucursala Zalău, respectiv pentru SC Ferma De Alune SRL, ca urmare a scăderii volumului de apă în acumularea Vârșolț.

La nivelul jud. Satu Mare, datorită faptului că la Stația Hidrometrică Negrești Oaș (râul Tur) și la Stația Hidrometrică Domănești (râul Crasna) s–au înregistrat debite mai mici decât debitul minim necesar s-au trimis notificări către Apaserv Satu – Mare, comunele Moftin și Cămin și către amenajările piscicole din Moftin și Negrești–Oaș în vederea reducerii temporare a consumului de apă și creșterea gradului de atenție la modul de exploatare a stațiilor de epurare cu evacuare directă în emisari.

A.B.A. Buzău-Ialomița, revine cu informatii suplimentare, in data de, 22.09.2026 referitor la alimentarea cu apă a municipiului Câmpina și a zonelor limitrofe, din jud. Prahova, stația de tratare a apei de la Voila, este funcțională și livrează apă în parametrii normali și în condițiile cerut de DSP Prahova. 

Pe Fluviul Dunărea:
A.B.A. Buzău-Ialomița informează că, urmare scăderii debitului fluviului Dunărea, precum și a prognozei hidrologice a debitelor medii zilnice, începând cu data de 18.06.2026 se trece la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Braila – Galati.
- începând cu data de 06.07.2026 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1: Vadu Oii – Brăila (PH Vadu Oii).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - sectorul 4:  Braila - Galati sunt:

- irigații: FOUAI Vadeni, A.N.I.F. BRAILA - Amenajarea Terasa Brailei - km. 166 (UA Braila Nord).
- începând cu data de 13.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 5.2 Braț Măcin - P.H. Smârdan.

- începând cu 14.07.2026 se trece la aplicarea treptei III de restricții pentru sectorul 6 Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu – secțiune Călărași).

-începând cu 20.07.2026 se instituie treapta lll de restrictii pentru perioada de vara pe sectorul 6.1. Chiciu - Vadu Oii (PH Fetesti).

Folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin pe sectorul 5.2 - PH Smârdan sunt:

- irigații: ANIF Braila - Amenajare Insula Mare a Brailei - SPR Salcia, SPR Titcov, SPR Maicanu, SPR Gemenele, SPR Filipoiu.

· ABA Dobrogea-Litoral informează că, din cauza scăderii nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre:  
· În data de 10.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții dar, ținând cont de faptul că diferența între debitele și nivelurile Dunării corespunzătoare aplicării treptelor 1, 2 și 3 de restricții este foarte mică, iar prognoza pentru următoarea perioadă indică o scădere semnificativă, se va aplica direct treapta 3 de restricții, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 397 mc/s, respectiv un nivel = -128 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                          * În acest sens, va fi instituită direct treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;      
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie                 
· Din data de 14.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 773 mc/s, respectiv un nivel = - 42 cm;      


· În acest sens, a fost instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv: 

· în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;
· transport:  C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
· industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;   
· irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;                 
· piscicultură: SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.  

· În data de 21.05.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, s-a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel:  în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un nivel de 106 cm, respectiv un debit de 214 mc/s;  

· În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni – Măcin – Smârdan, respectiv: 

· în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan; 

· irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni – Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia – Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Măcin; 
· piscicultură: S.C. Piscicola Măcin (Am. Turcoaia).
· în data de 17.06.2026, nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/avertizare:                                                                                                                                       *Conform Planului de restricții, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina).  
· se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Dunăre 3 (Grindu – Isaccea), Braț Chilia 1.1 (Pătlăgeanca – Pardina – Chilia Veche), Braț Tulcea – Braț Sulina 1.2 (Tulcea - Maliuc – Crișan – Sulina), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA – P.L. Grindu, SC Aquaserv – P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv – P.L. Chilia Veche, S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L. Sulina

· industrie: S.C. Alum SA Tulcea; 

· irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August – Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche), SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL; 
· piscicultură: SC CDL Prodcom Isaccea Tl. (Am. Piatra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin (Am. Popina 1-14), SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
-
În data de 15.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile de atenționare/ avertizare astfel:  în Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un nivel de 51 cm, respectiv un debit de 856 mc/s;  
· În acest sens, s-a instituit faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv:

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).
· În data de 17.07.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea corespunzătoare aplicării treptei 1 de restricții la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, în Secțiunea Cernavodă înregistrându-se un debit de 253 mc/s, respectiv un nivel = -162 cm;   

· Conform Planului de restricții pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

· debitul de atenție/avertizare


           Qat   = 859.536 mc/s;

· debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative  QN    = 716.28 mc/s;

· debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate   QNPCA = 324 mc/s;
· În acest sens, este aplicată treapta 1 de restricții la S.N.N.  C.N.E. Cernavodă, folosință care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, conform prevederilor Anexei nr. 16 transmisă de S.N.N. CNE Cernavodă pentru anul 2026 prin adresa CNE_AUTORITATI-26-02296/17.03.2026, înregistrată la ABADL cu nr. 5077/17.03.2026. Astfel, Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat si deconectata de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scazut, fara precedent, al Dunarii, cauzat de seceta severa, in baza procedurilor centralei aplicabile in situatii de seceta severa, iar Unitatea 2 din 13.08.2026. Conform prevederilor din Anexa 16 - Planul de restricții, transmis de CNE Cernavoda către ABADL in luna martie 2026, ambele unitati sunt oprite la un nivel in Dunare in sectiunea Cernavoda ≤1.85 mMB respectiv-277 cm reper mira Cernavodă.
· În data de 15.09.2026 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valorile corespunzătoare treptelor 1, 2 și 3 de restricții astfel, în  Secțiunea PH Tulcea km 108 s-a înregistrat un debit de 660 mc/s, respectiv un nivel de 23 cm;      


· Conform Planului de restricții, pe sectorul 1 Ceatal Izmail (subsectorul 1.3 Braț Sfântu Gheorghe) debitele caracteristice sunt:

· debitul necesar pentru Treapta 1  


        Q = 700,227 mc/s;

· debitul necesar pentru Treapta 2                                         Q = 700,0909 mc/s;

· debitul necesar pentru Treapta 3 
                                Q = 699,95453 mc/s;

· În acest sens, se instituie treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre – pe sectorul Dunăre 1.3 (Nufăru – Mahmudia – Murighiol - Sfântu Gheorghe), respectiv: 

· în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe; 

· irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea – Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;

· piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani - A.P. Holbina; AG Moorkens Patrimonium SRL – A.P. Dranov - Ghiol.
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