


Anexă la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr............/2026
(Anexă la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2.451/2023)


Stabilirea frecvenței de monitorizare pentru 
categoriile de folosințe de ape 


Art. 1. - Frecvența de monitorizare minimă anuală aplicată folosințelor de apă care evacuează ape uzate în resursele de apă de către autoritatea competentă de gospodărire a apelor în scopul efectuării analizelor de control, respectiv a urmăririi realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă încheiat de aceasta cu folosința de apă, pe tipuri de categoriile de folosințe de apă este prevăzută în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1. Frecvența de monitorizare minimă anuală pe tipuri de categorii de folosințe de ape

	Categorie de folosință
	Tip ape uzate
	Frecvența de monitorizare minimă anuală

	1
	2
	3

	Gospodărie/Gospodării Individuale1)
	Ape uzate menajere 
	1/an

	S.I.A. 50 - 2000 l.e. 2), 3)
	Ape uzate menajere
	2/an

	S.I.A. 2000 – 10.000 l.e. 2), 4)
	Ape uzate menajere
	4/an

	Aglomerări umane < 2.000 l.e.
	Ape uzate urbane5)

	2/an

	Aglomerări umane 2.000 - 10.000 l.e.
	Ape uzate urbane5)

	4/an

	Aglomerări umane >10.000 - 100.000 l.e. 
	Ape uzate urbane5)
	6/an

	Aglomerări umane  >100.000 l.e. 
	Ape uzate urbane5)
	12/an

	Unități IED6) - Industrie și agrozootehnie 
	Ape tehnologice sau în amestec
	12/an

	Unități non – IED7) - Industrie, agrozootehnie și Alte tipuri de activități 
	Ape tehnologice sau în amestec
	4/an

	Unități IED, non IED și Alte tipuri de activități  
	Ape menajere sau în amestec cu ape pluviale/meteorice
	2/an

	
	Ape de mină
	4/an

	
	Ape de răcire
	2/an

	
	Ape răcire din producere energie nucleară
	12/an

	
	Ape geotermale provenite din activități recreative și din sisteme de încălzire rezidențiale
	2/an

	
	Ape provenite din baze de tratament
	2/an

	
	Ape pluviale / meteorice
	2/an8)

	1) Gospodărie/Gospodării Individuale - sunt reprezentate de sistemele individuale adecvate (S.I.A.) care realizează epurarea apelor uzate și descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane,  în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz, S.I.A este reprezentat de una sau mai multe gospodării/locuințe individuale cu maxim 50 l.e.; l.e. reprezintă locuitori echivalenţi, astfel cum sunt definiți la art.2 pct.9 din Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
2) S.I.A. - sisteme individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, în condițiile art.16 alin.(1) lit.d1) din Legea nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
3)  în acest caz, S.I.A este reprezentat de unul sau mai multe ansambluri rezidențiale/unul sau mai multe cartiere cu capacitate de 50 - 2000 l.e.; tariful aplicat va fi cel corespunzător categoriei de aglomerări umane < 2.000 l.e.;	
4) în acest caz, S.I.A este reprezentat de unul sau mai multe ansambluri rezidențiale/unul sau mai multe cartiere cu capacitate de 2000 – 10.000 l.e.; tariful aplicat va fi cel corespunzător categoriei de aglomerări umane 2000 – 10.000 l.e.;	
5)  ape uzate urbane – așa cum sunt definite la art. 2 pct.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;	
6) Unități IED - unități care se încadrează în prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării);
7) Unități non - IED -  unități care nu se încadrează în prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010.
8) atunci când evacuează.



Art. 2. - În cazul în care folosința de apă care evacuează apă uzată în resursele de apă are prevăzut în autorizația de gospodărire a apelor funcționarea sezonieră sau evacuarea discontinuă a apelor uzate în resursele de apă, frecvența de monitorizare minimă anuală prevăzută în tabelul nr. 1 se va stabili, astfel:
a) pentru folosințele de apă cu funcționare sezonieră: frecvența minimă de monitorizare se va stabili proporțional cu perioada de funcționare, având în vedere frecvența minimă de monitorizare anuală prevăzută în coloana 3 din tabelul nr. 1 corespunzătoare categoriei de folosință, rotunjită la numărul întreg cel mai apropiat pentru care este prevăzut tarif în anexa nr.7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare; 
b) pentru folosințele de apă cu evacuare discontinuă a apelor uzate: în cazul în care frecvența minimă de monitorizare anuală prevăzută în coloana 3 din tabelul nr. 1 este mai mare decât numărul de evacuări ale folosinței de apă dintr-un an, atunci frecvența de monitorizare minimă anuală va fi egală cu numărul de evacuări anuale.
Art. 3. - Pentru aplicarea prevederilor art. 2, utilizatorul de apă/titularul autorizației de gospodărire a apei are obligația înștiințării anuale a autorității competente de gospodărirea a apelor cu care are încheiat abonament-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă privind perioadele de funcționare și/sau numărul de evacuări a apelor uzate în resursele de apă și a comunicării în timp util a oricăror modificări intervenite față de înștiințarea anuală.

Art. 4. - În cazul în care în cadrul deplasărilor realizate de autoritatea competentă de gospodărire a apelor, nu s-a prelevat numărul de probe de apă uzată corespunzător frecvenței minime anuale stabilită conform prevederilor art. 1 și 2, respectiv tabelului nr. 1, atunci acestea se vor suplimenta până când numărul probelor de apă va fi corespunzător frecvenței minime anuale stabilită. Costurile suplimentare aferente deplasării sunt suportate de către utilizatorul de apă/ titularul autorizației de gospodărire a apei.

Art. 5. - Activitățile specifice tipurilor de categorii de folosințe de apă sunt prevăzute în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 Activități specifice tipurilor de categorii de folosințe de apă

	Categorii de folosință de apă
	Tip ape uzate
	Activități

	1
	2
	3

	Gospodării/gospodării individuale; S.I.A
	Ape uzate menajere
	Colectarea și epurarea apelor uzate

	Aglomerări umane (inclusiv serviciu public inteligent alternativ*)

 
	Ape uzate urbane

	Colectarea și epurarea apelor uzate 

	Unități IED 
(Industrie și agrozootehnie) 
	Ape tehnologice sau în amestec
	Fabricarea  produselor chimice

	
	
	Fabricarea  produselor din minerale nemetalice

	
	
	Industria metalurgică / Construcții metalice

	
	
	Zootehnie

	
	
	Agrozootehnie

	
	
	Producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

	
	
	Industria extractivă

	
	
	Prelucrarea lemnului / Fabricarea de mobilă 

	
	
	Gestionarea deșeurilor / Decontaminări

	
	
	Fabricarea hârtiei și activități de tipărire

	
	
	Fabricarea produselor din tutun

	
	
	Fabricarea produselor textile /pielarie

	
	
	Industria alimentară / fabricarea băuturilor

	
	
	Colectarea și epurarea apelor uzate (altele decât cele de la aglomerările umane)

	
	
	Fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului

	
	
	Alte activități

	Unități non IED (Industrie, agrozootehnie) și Alte tipuri de activități 

	Ape tehnologice sau în amestec
	Industria alimentară / fabricarea băuturilor

	
	
	Fabricarea de mașini, utilaje / mijloace de transport

	
	
	Fabricarea  produselor chimice 

	
	
	Industria extractivă

	
	
	Industria metalurgică / Construcții metalice

	
	
	Producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

	
	
	Prelucrarea lemnului / Fabricarea de mobilă 

	
	
	Fabricarea produselor electronice și optice/echipamente electrice

	
	
	Fabricarea hârtiei și activități de tipărire

	
	
	Gestionarea deșeurilor / Decontaminări

	
	
	Fabricarea produselor din tutun

	
	
	Fabricarea  produselor din minerale nemetalice 

	
	
	Captarea, tratarea și distribuția apei

	
	
	Fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului

	
	
	Pescuitul și acvacultura 

	
	
	Fabricarea produselor textile /pielărie

	
	
	Agricultură

	
	
	Zootehnie

	
	
	Agrozootehnie

	
	
	Colectarea și epurarea apelor uzate (altele decât cele de la aglomerările umane)

	
	
	Servicii către populație 

	
	
	Transport și depozitare

	
	
	Construcții

	
	
	Alte activități

	Unități IED, unități non IED și Alte tipuri de activități 
	Ape menajere sau în amestec cu ape pluviale/meteorice;
Ape de mină;
Ape de răcire;
Ape de răcire din producere energie nucleară;
Ape geotermale provenite din activități recreative și din sisteme de încălzire rezidențiale; 
Ape provenite din baze de tratament;
Ape pluviale / meteorice;

	Comerț / Servicii către populație

	
	
	Transport și depozitare

	
	
	Agricultură

	
	
	Servicii administrative

	
	
	Construcții

	
	
	Sănătate și asistență socială

	
	
	Pescuitul și acvacultură

	
	
	Activități profesionale/ Învățământ

	
	
	Fabricarea  produselor chimice 

	
	
	Gestionarea deșeurilor / Decontaminări

	
	
	Colectarea și epurarea apelor uzate (altele decât cele de la aglomerările umane)

	
	
	Fabricarea produselor textile /pielărie

	
	
	Industria alimentară / fabricarea băuturilor

	
	
	Agrozootehnie

	
	
	Captarea, tratarea și distribuția apei

	
	
	Industria extractivă

	
	
	Producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

	
	
	Zootehnie

	
	
	Fabricarea  produselor din minerale nemetalice 

	
	
	Prelucrarea lemnului / Fabricarea de mobilă 

	
	
	Silvicultură

	
	
	Fabricarea produselor din tutun

	
	
	Fabricarea hârtiei și activități de tipărire

	
	
	Fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului 

	
	
	Industria metalurgică /  Construcții metalice

	
	
	Fabricarea  produselor electronice și optice / Fabricarea echipamentelor electrice 

	
	
	Fabricarea de mașini, utilaje / Fabricare mijloace de transport

	
	
	Informații și Comunicații

	
	
	Hoteluri și restaurante

	
	
	Alte activități


*serviciu public inteligent alternativ, definit conform art.372 alin.(3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.




Art. 6. – (1) Tariful corespunzător frecvenței de monitorizare și categoriei de folosință stabilite potrivit tabelului nr. 1, se aplică pentru fiecare deplasare realizată pentru prelevarea probelor de apă uzată în scopul efectuării analizelor de control, respectiv a analizelor pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, având în vedere următoarele criterii:
a) dacă folosința de apă deține unul sau mai multe puncte de prelevare a apelor uzate, situate pe amplasamente/în locații diferite, tariful se percepe pentru fiecare punct de prelevare, la fiecare deplasare;
b) dacă folosința de apă deține mai multe puncte de prelevare a apelor uzate situate pe același amplasament/locație, tariful se percepe o singură dată pentru fiecare deplasare, având în vedere frecvența de monitorizare cea mai mare, în cazul în care aceasta diferă;
c) tariful se percepe pentru fiecare deplasare efectuată și în cazul în care nu s-au putut preleva probe de apă uzată din diferite motive, precum accesul restricționat, apă uzată nu se evacuează, sau altele asemenea.
(2) Punctele de prelevare a apelor uzate coincid cu punctele de descărcare finală a apelor uzate în receptor, potrivit prevederilor art.12 alin.(1) din Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 7. - În situația în care folosința de apă înregistrează sistematic depășiri ale valorilor limită de emisie, respectiv a concentrațiilor maxime admisibile, sau există stabilite pentru aceasta protocoale de monitorizare specifice pentru realizarea analizelor de control, respectiv a analizelor pentru urmărirea realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, frecvența de monitorizare prevăzută în tabelul nr. 1 poate fi mărită, în funcție de impactul calitativ al descărcării asupra receptorului natural. 








